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	Znění navržené Komisí


PŘÍLOHA III
PODMÍNKY A MAXIMÁLNÍ HODNOTY KONCENTRACE PRO PŘÍTOMNOST OLOVA, RTUTI, KADMIA A ŠESTIMOCNÉHO CHROMU V MATERIÁLECH, DÍLECH A KONSTRUKČNÍCH ČÁSTECH 

Připouští se maximální hodnota koncentrace látek u olova, šestimocného chromu a rtuti do 0,1 % hmotnostních ve stejnorodém materiálu a u kadmia do 0,01 % hmotnostních ve stejnorodém materiálu.
Náhradní díly uvedené na trh po 1. červenci 2003, které se používají pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2003, vyjma závaží pro vyvažování kol, uhlíkových kartáčků pro elektrické motory a brzdových obložení, se vyjímají z čl. 5 odst. 2 nařízení.

	Stejnorodé materiály, díly a konstrukční části
	Rozsah a ukončení platnosti výjimky
	Má být označeno nebo umožňovat identifikaci podle čl. 5 odst. 4 písm. d)

	Olovo jako legující prvek

	1a). Ocel pro účely strojního obrábění a součásti z oceli žárově pozinkované v dávkách o obsahu olova do 0,35 % hmotnostních
	
	

	1b). Souvisle pozinkované ocelové plechy obsahující olovo do 0,35 % hmotnostních 
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro taková vozidla
	

	2a). Hliník pro účely strojního obrábění obsahující olovo do 2 % hmotnostních
	Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2005
	

	2b). Hliník s obsahem olova do 1,5 % hmotnostních
	Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008
	

	2c)i). Hliníkové slitiny pro účely strojního obrábění obsahující olovo do 0,4 % hmotnostních 
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2028 a náhradní díly pro taková vozidla

	

	2c)ii). Hliníkové slitiny nezahrnuté v položce 2c)i) obsahující olovo do 0,4 % hmotnostních (2) 
	(1)

	

	3. Slitiny mědi obsahující olovo do 4 % hmotnostních
	(3)
	

	4a). Ložiskové pánve a pouzdra
	Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008
	

	4b). Ložiskové pánve a pouzdra v motorech, převodovkách a kompresorech klimatizačních systémů
	Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2011 
	

	Olovo a sloučeniny olova v konstrukčních částech

	5a). Olovo v bateriích používaných ve vysokonapěťových systémech (4), které se používají pouze k pohonu vozidel kategorií M1 a N1 
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2019 a náhradní díly pro taková vozidla 
	X 

	5b)i). Olovo v bateriích:
(1) používaných ve 12voltových aplikacích
(2) používaných ve 24voltových aplikacích ve vozidlech zvláštního určení, jak jsou definována v článku 3 nařízení (EU) 2018/858
	(3)
	X

	5b)ii). Olovo v bateriích používaných v aplikacích nezahrnutých v položkách 5a) nebo 5b)i)
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2024 a náhradní díly pro taková vozidla
	X

	6. Tlumiče kmitů
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro taková vozidla
	X 

	
7a). Vulkanizační činidla a stabilizátory pro elastomery v brzdových hadicích, palivových hadicích, ventilačních hadicích, elastomerových/kovových částech podvozků a uložení motoru 
	Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2005
	

	7b). Vulkanizační činidla a stabilizátory pro elastomery v brzdových hadicích, palivových hadicích, ventilačních hadicích, elastomerových/kovových částech podvozků a uložení motoru s obsahem olova do 0,5 % hmotnostních
	Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2006
	

	7c). Pojiva pro elastomery v pohonech s obsahem olova do 0,5 % hmotnostních
	Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2009
	

	8a). Olovo v pájkách k upevnění elektrických a elektronických součástí do elektronické desky s plošnými spoji a olovo v povrchových úpravách na koncovkách součástí jiných než elektrolytické hliníkové kondenzátory, na kontaktních kolících a na elektronických deskách s plošnými spoji 
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	8b). Olovo v pájkách při elektrických aplikacích jiných, než je pájení na elektronických deskách s plošnými spoji nebo na skle
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2011 a náhradní díly pro taková vozidla 
	X(5)

	8c). Olovo v povrchových úpravách na koncovkách elektrolytických hliníkových kondenzátorů 

	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2013 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	8d). Olovo použité při pájení na skle ve snímačích množství proudícího vzduchu 

	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2015 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	8e). Olovo v pájkách s vysokým bodem tavení (např. slitiny olova obsahující 85 % hmotnostních olova nebo více)
	(1)
	X(5)

	8f)i). Olovo ve vyhovujících systémech kolíkových konektorů 

	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2017 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	8f)ii). Olovo ve vyhovujících systémech kolíkových konektorů jiných, než je spojovací část kabelových svazků vozidel 
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2024 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	8g)i). Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v sadách integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“
	Vozidla typu schváleného před 1. říjnem 2022 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	8g)ii). Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v sadách integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“, jestliže uvedené elektrické spojení sestává z některého z následujících prvků:
(1) čipu na bázi polovodičové výrobní technologie o velikosti 90 nm nebo větší;
(2) jediného čipu s plochou 300 mm2 nebo větší při použití jakékoli polovodičové výrobní technologie;
(3) pouzder s vrstvenými čipy s plochou 300 mm2 nebo větší anebo křemíkových vložek s plochou 300 mm2 nebo větší.
	(1)
[bookmark: _Hlk116576559]Vozidla typu schváleného od 1. října 2022 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	8h). Olovo v pájkách k připevnění výměníků tepla na tepelnou jímku v sestavách silových polovodičů s velikostí čipu alespoň 1 cm² plochy projekce a s jmenovitou hustotou proudu nejméně 1 A/mm2 plochy silikonového čipu
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro taková vozidla 
	X(5)

	8i). Olovo v pájkách v elektrických aplikacích na skle kromě pájení na vrstveném skle
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	8j). Olovo v pájkách k pájení na vrstveném skle
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2020 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	8k). Pájení na aplikacích topení s ohřívacím proudem 0,5 A nebo větším na související pájený spoj na jednotlivé tabule vrstveného skla nepřesahující tloušťku 2,1 mm. Tato výjimka se nevztahuje na pájení na kontaktech vložených do polymeru tvořícího mezivrstvu.
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2024 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	9. Ventilová sedla
	Jako náhradní díly pro typy motorů vyvinuté před 1. červencem 2003
	

	10a). Elektrické a elektronické součásti obsahující olovo ve skle nebo v keramice, ve skleněné nebo keramické pojivové směsi, ve sklokeramickém materiálu nebo ve sklokeramické pojivové směsi.
Tato výjimka se netýká používání olova:
i)	ve skle v žárovkách a glazuře zapalovacích svíček;
ii)	v dielektrických keramických materiálech součástí uvedených v položkách 10b), 10c) a 10d).
	
	X(6) (pro součásti jiné než piezoelektrické součásti v motorech)


	10b). Olovo v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT v kondenzátorech, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů
	
	

	10c). Olovo v dielektrických keramických materiálech v kondenzátorech se jmenovitým střídavým napětím menším než 125 V nebo stejnosměrným napětím menším než 250 V 
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro taková vozidla
	

	10d). Olovo v dielektrických keramických materiálech v kondenzátorech kompenzujících odchylky snímačů ultrazvukových sonarových systémů související s teplotou
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2017 a náhradní díly pro taková vozidla
	

	11. Pyrotechnické iniciátory
	Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2006 a náhradní díly pro taková vozidla 
	

	12. Termoelektrické materiály obsahující olovo použité v elektrických zařízeních motorových vozidel za účelem snížení emisí CO2 rekuperací tepla z výfukových plynů 
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2019 a náhradní díly pro taková vozidla
	X

	Šestimocný chrom 

	13a). Protikorozní ochranné vrstvy 
	Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2007
	

	13b). Protikorozní ochranné vrstvy u šroubových a maticových spojů pro podvozky
	Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008
	

	14. Šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách do 0,75 % hmotnostních v chladicí kapalině: 
a)	navržených tak, aby plně nebo částečně fungovaly s elektrickým ohřívačem s průměrným využívaným elektrickým příkonem < 75 W za konstantních provozních podmínek; 
b)	navržených tak, aby plně nebo částečně fungovaly s elektrickým ohřívačem s průměrným využívaným elektrickým příkonem ≥ 75W za konstantních provozních podmínek; 
c)	navržených tak, aby plně fungovaly s neelektrickým ohřívačem.
	


V případě a): vozidla typu schváleného před 1. lednem 2020 a náhradní díly pro taková vozidla
V případě b): vozidla typu schváleného před 1. lednem 2026 a náhradní díly pro taková vozidla
	X

	Rtuť

	15a). Výbojky pro aplikace světlometů 
	Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2012 a náhradní díly pro taková vozidla
	X

	15b). Zářivky používané v displejích na přístrojové desce 
	Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2012 a náhradní díly pro taková vozidla
	X

	Kadmium

	16. Baterie elektrických vozidel
	Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 31. prosincem 2008 
	


Poznámky k tabulce:
1. Tato výjimka bude přezkoumána v roce 2024. 
2. Vztahuje se na hliníkové slitiny, v nichž není olovo použito záměrně, ale které ho obsahují z důvodu použití recyklovaného hliníku.
3. Tato výjimka bude přezkoumána v roce 2025.
4. Systémy se stejnosměrným napětím > 75V podle článku 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 357).
5. Demontáž, je-li ve vztahu k položce 10a) překročena průměrná prahová hodnota 60 g na vozidlo. Pro účely této poznámky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince. 
6. Demontáž, je-li ve vztahu k položkám 8a) až 8k) překročena průměrná prahová hodnota 60 g na vozidlo. Pro účely této poznámky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince.

	

	Pozměňovací návrh



PŘÍLOHA III
PODMÍNKY A MAXIMÁLNÍ HODNOTY KONCENTRACE PRO PŘÍTOMNOST OLOVA, RTUTI, KADMIA A ŠESTIMOCNÉHO CHROMU V MATERIÁLECH, DÍLECH A KONSTRUKČNÍCH ČÁSTECH 

Připouští se maximální hodnota koncentrace látek u olova, šestimocného chromu a rtuti do 0,1 % hmotnostních ve stejnorodém materiálu a u kadmia do 0,01 % hmotnostních ve stejnorodém materiálu.
Náhradní díly uvedené na trh po 1. červenci 2003, které se používají pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2003, vyjma závaží pro vyvažování kol, uhlíkových kartáčků pro elektrické motory a brzdových obložení, se vyjímají z čl. 5 odst. 2 nařízení.

	Stejnorodé materiály, díly a konstrukční části
	Rozsah a ukončení platnosti výjimky
	Má být označeno nebo umožňovat identifikaci podle čl. 5 odst. 4 písm. d)

	Olovo jako legující prvek

	1a). Ocel pro účely strojního obrábění a součásti z oceli žárově pozinkované v dávkách o obsahu olova do 0,35 % hmotnostních
	
	

	1b). Souvisle pozinkované ocelové plechy obsahující olovo do 0,35 % hmotnostních 
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro taková vozidla
	

	2a). Hliník pro účely strojního obrábění obsahující olovo do 2 % hmotnostních
	Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2005
	

	2b). Hliník s obsahem olova do 1,5 % hmotnostních
	Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008
	

	2c)i). Hliníkové slitiny pro účely strojního obrábění obsahující olovo do 0,4 % hmotnostních 
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2028 a náhradní díly pro taková vozidla

	

	2c)ii). Hliníkové slitiny nezahrnuté v položce 2c)i) obsahující olovo do 0,4 % hmotnostních (2) 
	(1)

	

	3. Slitiny mědi obsahující olovo do 4 % hmotnostních
	(3)
	

	4a). Ložiskové pánve a pouzdra
	Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008
	

	4b). Ložiskové pánve a pouzdra v motorech, převodovkách a kompresorech klimatizačních systémů
	Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2011 
	

	Olovo a sloučeniny olova v konstrukčních částech

	6. Tlumiče kmitů
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro taková vozidla
	X 

	
7a). Vulkanizační činidla a stabilizátory pro elastomery v brzdových hadicích, palivových hadicích, ventilačních hadicích, elastomerových/kovových částech podvozků a uložení motoru 
	Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2005
	

	7b). Vulkanizační činidla a stabilizátory pro elastomery v brzdových hadicích, palivových hadicích, ventilačních hadicích, elastomerových/kovových částech podvozků a uložení motoru s obsahem olova do 0,5 % hmotnostních
	Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2006
	

	7c). Pojiva pro elastomery v pohonech s obsahem olova do 0,5 % hmotnostních
	Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2009
	

	8a). Olovo v pájkách k upevnění elektrických a elektronických součástí do elektronické desky s plošnými spoji a olovo v povrchových úpravách na koncovkách součástí jiných než elektrolytické hliníkové kondenzátory, na kontaktních kolících a na elektronických deskách s plošnými spoji 
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	8b). Olovo v pájkách při elektrických aplikacích jiných, než je pájení na elektronických deskách s plošnými spoji nebo na skle
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2011 a náhradní díly pro taková vozidla 
	X(5)

	8c). Olovo v povrchových úpravách na koncovkách elektrolytických hliníkových kondenzátorů 

	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2013 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	8d). Olovo použité při pájení na skle ve snímačích množství proudícího vzduchu 

	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2015 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	8e). Olovo v pájkách s vysokým bodem tavení (např. slitiny olova obsahující 85 % hmotnostních olova nebo více)
	(1)
	X(5)

	8f)i). Olovo ve vyhovujících systémech kolíkových konektorů 

	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2017 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	8f)ii). Olovo ve vyhovujících systémech kolíkových konektorů jiných, než je spojovací část kabelových svazků vozidel 
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2024 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	8g)i). Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v sadách integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“
	Vozidla typu schváleného před 1. říjnem 2022 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	8g)ii). Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v sadách integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“, jestliže uvedené elektrické spojení sestává z některého z následujících prvků:
(1) čipu na bázi polovodičové výrobní technologie o velikosti 90 nm nebo větší;
(2) jediného čipu s plochou 300 mm2 nebo větší při použití jakékoli polovodičové výrobní technologie;
(3) pouzder s vrstvenými čipy s plochou 300 mm2 nebo větší anebo křemíkových vložek s plochou 300 mm2 nebo větší.
	(1)
Vozidla typu schváleného od 1. října 2022 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	8h). Olovo v pájkách k připevnění výměníků tepla na tepelnou jímku v sestavách silových polovodičů s velikostí čipu alespoň 1 cm² plochy projekce a s jmenovitou hustotou proudu nejméně 1 A/mm2 plochy silikonového čipu
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro taková vozidla 
	X(5)

	8i). Olovo v pájkách v elektrických aplikacích na skle kromě pájení na vrstveném skle
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	8j). Olovo v pájkách k pájení na vrstveném skle
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2020 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	8k). Pájení na aplikacích topení s ohřívacím proudem 0,5 A nebo větším na související pájený spoj na jednotlivé tabule vrstveného skla nepřesahující tloušťku 2,1 mm. Tato výjimka se nevztahuje na pájení na kontaktech vložených do polymeru tvořícího mezivrstvu.
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2024 a náhradní díly pro taková vozidla
	X(5)

	9. Ventilová sedla
	Jako náhradní díly pro typy motorů vyvinuté před 1. červencem 2003
	

	10a). Elektrické a elektronické součásti obsahující olovo ve skle nebo v keramice, ve skleněné nebo keramické pojivové směsi, ve sklokeramickém materiálu nebo ve sklokeramické pojivové směsi.
Tato výjimka se netýká používání olova:
iii)	ve skle v žárovkách a glazuře zapalovacích svíček;
iv)	v dielektrických keramických materiálech součástí uvedených v položkách 10b), 10c) a 10d).
	
	X(6) (pro součásti jiné než piezoelektrické součásti v motorech)


	10b). Olovo v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT v kondenzátorech, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů
	
	

	10c). Olovo v dielektrických keramických materiálech v kondenzátorech se jmenovitým střídavým napětím menším než 125 V nebo stejnosměrným napětím menším než 250 V 
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro taková vozidla
	

	10d). Olovo v dielektrických keramických materiálech v kondenzátorech kompenzujících odchylky snímačů ultrazvukových sonarových systémů související s teplotou
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2017 a náhradní díly pro taková vozidla
	

	11. Pyrotechnické iniciátory
	Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2006 a náhradní díly pro taková vozidla 
	

	12. Termoelektrické materiály obsahující olovo použité v elektrických zařízeních motorových vozidel za účelem snížení emisí CO2 rekuperací tepla z výfukových plynů 
	Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2019 a náhradní díly pro taková vozidla
	X

	Šestimocný chrom 

	13a). Protikorozní ochranné vrstvy 
	Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2007
	

	13b). Protikorozní ochranné vrstvy u šroubových a maticových spojů pro podvozky
	Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008
	

	14. Šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách do 0,75 % hmotnostních v chladicí kapalině: 
d)	navržených tak, aby plně nebo částečně fungovaly s elektrickým ohřívačem s průměrným využívaným elektrickým příkonem < 75 W za konstantních provozních podmínek; 
e)	navržených tak, aby plně nebo částečně fungovaly s elektrickým ohřívačem s průměrným využívaným elektrickým příkonem ≥ 75W za konstantních provozních podmínek; 
f)	navržených tak, aby plně fungovaly s neelektrickým ohřívačem.
	


V případě a): vozidla typu schváleného před 1. lednem 2020 a náhradní díly pro taková vozidla
V případě b): vozidla typu schváleného před 1. lednem 2026 a náhradní díly pro taková vozidla
	X

	Rtuť

	15a). Výbojky pro aplikace světlometů 
	Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2012 a náhradní díly pro taková vozidla
	X

	15b). Zářivky používané v displejích na přístrojové desce 
	Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2012 a náhradní díly pro taková vozidla
	X


Poznámky k tabulce:
1. Tato výjimka bude přezkoumána v roce 2024. 
2. Vztahuje se na hliníkové slitiny, v nichž není olovo použito záměrně, ale které ho obsahují z důvodu použití recyklovaného hliníku.
3. Tato výjimka bude přezkoumána v roce 2025.
4. Systémy se stejnosměrným napětím > 75V podle článku 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 357).
5. Demontáž, je-li ve vztahu k položce 10a) překročena průměrná prahová hodnota 60 g na vozidlo. Pro účely této poznámky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince. 
6. Demontáž, je-li ve vztahu k položkám 8a) až 8k) překročena průměrná prahová hodnota 60 g na vozidlo. Pro účely této poznámky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
</RepeatBlock-Amend>
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