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	Kommissionens forslag


Bilag III
BETINGELSER OG MAKSIMALE KONCENTRATIONSVÆRDIER FOR TILSTEDEVÆRELSEN AF BLY, KVIKSØLV, CADMIUM OG HEXAVELENT CHROM I MATERIALER, DELE OG KOMPONENTER 

Der accepteres et maksimalt indhold af bly, hexavalent chrom og kviksølv i homogene materialer på 0,1 vægtprocent og et maksimalt indhold af cadmium i homogene materialer på 0,01 vægtprocent.
Reservedele, der bringes i omsætning efter den 1. juli 2003 til brug i køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2003, bortset fra afbalanceringsklodser, kulbørster til elmotorer og bremsebelægninger, er undtaget fra forordningens artikel 5, stk. 2.

	Homogene materialer, dele og komponenter
	Undtagelsens omfang og udløbsdato
	Mærkes eller gøres identificerbare som foreskrevet i artikel 5, stk. 4, litra b)

	Bly som legeringsbestanddel

	1a). Stål til spåntagende bearbejdning og batch-varmforzinkede stålkomponenter med et blyindhold på op til 0,35 vægtprocent
	
	

	1b). Kontinuerligt forzinket stålplade med et blyindhold på op til 0,35 vægtprocent 
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer
	

	2a). Aluminium til spåntagende bearbejdning med et blyindhold på op til 2 vægtprocent
	Som reservedele til køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2005
	

	2b). Aluminium med et blyindhold på op til 1,5 vægtprocent
	Som reservedele til køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2008
	

	2c)i). Aluminiumlegeringer til spåntagende bearbejdning med et blyindhold på op til 0,4 vægtprocent 
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2028, og reservedele til sådanne køretøjer

	

	2c)ii). Aluminiumlegeringer, der ikke omfattes af punkt 2c)i), med et blyindhold på op til 0,4 vægtprocent (2) 
	1)

	

	3. Kobberlegeringer med et blyindhold på op til 4 vægtprocent
	3)
	

	4a). Lejebøsninger og lejepander
	Som reservedele til køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2008
	

	4b). Lejebøsninger og lejepander i motorer, transmissioner og kompressorer til klimaanlæg
	Som reservedele til køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2011 
	

	Bly og blyforbindelser i komponenter

	5a). Bly i batterier, der anvendes i højspændingssystemer (4), der udelukkende anvendes til fremdrift i køretøjer i klasse M1 og N1 
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2019, og reservedele til sådanne køretøjer 
	X 

	5b)i). Bly i batterier:
1) der anvendes i 12 V-anvendelser
2) der anvendes i 24 V-anvendelser i køretøjer til særlig anvendelse, jf. artikel 3 i forordning (EU) 2018/858
	3)
	X

	5b)ii). Bly i batterier til anvendelser, der ikke er omfattet af punkt 5a) eller punkt 5b)i)
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2024, og reservedele til sådanne køretøjer
	X

	6. Svingningsdæmpere
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer
	X 

	
7a). Vulkaniseringsmidler og stabilisatorer til elastomerer, der benyttes i bremseslanger, brændstofslanger, ventilationsslanger, elastomer/metaldele i karrosseriet samt motorophæng 
	Som reservedele til køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2005
	

	7b). Vulkaniseringsmidler og stabilisatorer til elastomerer, der benyttes i bremseslanger, brændstofslanger, ventilationsslanger, elastomer/metaldele i karrosseriet samt motorophæng, med et blyindhold på op til 0,5 vægtprocent
	Som reservedele til køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2006
	

	7c). Lim til elastomerer, der benyttes i drivaggregatet, med et blyindhold på op til 0,5 vægtprocent
	Som reservedele til køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2009
	

	8a). Bly i loddemateriale til fastgørelse af elektriske og elektroniske komponenter på elektroniske kredsløbskort og bly til belægning på afslutninger af komponenter — dog med undtagelse af elektrolytkondensatorer af aluminium — på komponentben og på elektroniske kredsløbskort 
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	8b). Bly i loddemateriale til andre anvendelsesformål end lodning på elektroniske kredsløbskort eller på glas
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2011, og reservedele til sådanne køretøjer 
	X(5)

	8c). Bly til belægning på afslutninger af elektrolytkondensatorer af aluminium 

	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2013, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	8d). Bly anvendt til loddemateriale på glas i sensorer til masseflowmåling af luft 

	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2015, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	8e). Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. blylegeringer med 85 vægtprocent bly eller mere)
	1)
	X(5)

	8f)i). Bly i konnektorsystemer med deformerbare ben 

	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2017, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	8f)ii). Bly i konnektorsystemer med deformerbare ben bortset fra bilkabelkonnektorers kontaktflade i køretøjer 
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2024, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	8g)i). Bly i loddemateriale til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. oktober 2022, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	8g)ii). Bly i loddemateriale til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip, hvor mindst ét af følgende kriterier gør sig gældende:
1) der anvendes 90 nm-halvlederteknologi eller større
2) der anvendes en enkelt halvlederskive på 300 mm2 eller derover sammen med hvilken som helst halvlederteknologi
3) der anvendes stablede chippakker med en halvlederskive på 300 mm2 eller derover eller silicium-interposere på 300 mm2 eller derover
	1)
[bookmark: _Hlk116576559]Køretøjer, der er typegodkendt fra den 1. oktober 2022, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	8h). Bly i loddemateriale til at fastgøre varmespredere til varmedræn i halvlederenheder med en chipstørrelse på mindst 1 cm² af projektionsoverfladen og en nominel strømtæthed på mindst 1 A/mm2 af siliciumchipområdet
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer 
	X(5)

	8i). Bly i loddematerialer til elektriske anvendelsesformål på glas med undtagelse af loddematerialer i ruder af lamineret glas
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	8j). Bly i loddemateriale til laminerede ruder
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2020, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	8k). Lodning af varmeanvendelsesformål, som anvender 0,5A OH-strøm eller derover pr. loddeforbindelse, på enkeltruder af lamineret glas med en maksimal tykkelse på 2,1 mm. Denne undtagelse gælder ikke for lodning på kontakter, der er indkapslet i det mellemliggende polymerlag.
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2024, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	9. Ventilsæder
	Som reservedele til motortyper, der er udviklet inden den 1. juli 2003
	

	10a). Elektriske komponenter, der indeholder bly bundet i glas eller keramik, i en glas- eller keramikmatrix, i et glaskeramisk materiale eller i en glaskeramisk matrix.
Denne undtagelse omfatter ikke brug af bly i:
i)	glas i lamper og glasur på tændrør
ii)	dielektriske keramiske materialer i komponenter, der er opført under punkt 10b), 10c) og 10d).
	
	X(6) (andre motorkomponenter end piezoelektriske)


	10b). Bly i PZT-baserede dielektriske keramiske materialer i kondensatorer, der indgår i integrerede kredsløb eller diskrete halvledere
	
	

	10c). Bly i dielektriske keramiske materialer i kondensatorer med en mærkespænding på mindre end 125 V AC eller 250 V DC 
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer
	

	10d). Bly i dielektriske keramiske materialer i kondensatorer, der udligner temperaturrelaterede afvigelser i sensorer i ultrasoniske sonarsystemer
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2017, og reservedele til sådanne køretøjer
	

	11. Pyrotekniske detonatorer
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. juli 2006, og reservedele til sådanne køretøjer 
	

	12. Blyholdige termoelektriske materialer i elektriske anordninger i biler, hvis formål er at mindske CO2-udledningerne ved genvinding af udstødningsvarme 
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2019, og reservedele til sådanne køretøjer
	X

	Hexavalent chrom 

	13a). Korrosionshindrende malinger 
	Som reservedele til køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2007
	

	13b). Korrosionshindrende malinger i forbindelse med chassissamlinger med bolt og møtrik
	Som reservedele til køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2008
	

	14. Hexavalent chrom til korrosionsbeskyttelse af kulstofstål-kølesystemet i absorptionskøleskabe (højst 0,75 vægtprocent i kølemidlet): 
a)	konstrueret til at fungere helt eller delvist med et elektrisk varmesystem, der anvender en gennemsnitlig indgangseffekt på < 75 W ved konstante driftsbetingelser 
b)	konstrueret til at fungere helt eller delvist med et elektrisk varmesystem, der anvender en gennemsnitlig indgangseffekt på ≥ 75 W ved konstante driftsbetingelser 
c)	konstrueret til at fungere med et ikkeelektrisk varmesystem.
	


For a): Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2020, og reservedele til sådanne køretøjer
For b): Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2026, og reservedele til sådanne køretøjer
	X

	Kviksølv

	15a). Udladningslamper til forlygter 
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. juli 2012, og reservedele til sådanne køretøjer
	X

	15b). Lysstofrør i instrumentbrætdisplays 
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. juli 2012, og reservedele til sådanne køretøjer
	X

	Cadmium

	16. Batterier til elkøretøjer
	Som reservedele til køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 31. december 2008 
	


Bemærkninger til tabellen:
1. Denne undtagelse skal revideres i 2024. 
2. Finder anvendelse på aluminiumlegeringer, som der ikke med forsæt er tilsat bly, men hvori der forekommer bly som følge af brugen af genanvendt aluminium.
3. Denne undtagelse skal revideres i 2025.
4. Systemer med en spænding på over 75 V jævnstrøm, jf. artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (EUT L 96 af 29.3.2014, s. 357).
5. Afmontering, hvis en grænse på 60 g pr. køretøj overskrides i forening med punkt 10a). For så vidt angår denne bemærkning, regnes elektroniske anordninger, der ikke er monteret af fabrikanten på produktionslinjen, ikke med. 
6. Afmontering, hvis grænsen på 60 g pr. køretøj overskrides i forening med nr. 8(a) til 8(k). For så vidt angår denne bemærkning, regnes elektroniske anordninger, der ikke er monteret af fabrikanten på produktionslinjen, ikke med.

	

	Ændringsforslag



BILAG III
BETINGELSER OG MAKSIMALE KONCENTRATIONSVÆRDIER FOR TILSTEDEVÆRELSEN AF BLY, KVIKSØLV, CADMIUM OG HEXAVELENT CHROM I MATERIALER, DELE OG KOMPONENTER 

Der accepteres et maksimalt indhold af bly, hexavalent chrom og kviksølv i homogene materialer på 0,1 vægtprocent og et maksimalt indhold af cadmium i homogene materialer på 0,01 vægtprocent.
Reservedele, der bringes i omsætning efter den 1. juli 2003 til brug i køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2003, bortset fra afbalanceringsklodser, kulbørster til elmotorer og bremsebelægninger, er undtaget fra forordningens artikel 5, stk. 2.

	Homogene materialer, dele og komponenter
	Undtagelsens omfang og udløbsdato
	Mærkes eller gøres identificerbare som foreskrevet i artikel 5, stk. 4, litra b)

	Bly som legeringsbestanddel

	1a). Stål til spåntagende bearbejdning og batch-varmforzinkede stålkomponenter med et blyindhold på op til 0,35 vægtprocent
	
	

	1b). Kontinuerligt forzinket stålplade med et blyindhold på op til 0,35 vægtprocent 
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer
	

	2a). Aluminium til spåntagende bearbejdning med et blyindhold på op til 2 vægtprocent
	Som reservedele til køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2005
	

	2b). Aluminium med et blyindhold på op til 1,5 vægtprocent
	Som reservedele til køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2008
	

	2c)i). Aluminiumlegeringer til spåntagende bearbejdning med et blyindhold på op til 0,4 vægtprocent 
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2028, og reservedele til sådanne køretøjer

	

	2c)ii). Aluminiumlegeringer, der ikke omfattes af punkt 2c)i), med et blyindhold på op til 0,4 vægtprocent (2) 
	1)

	

	3. Kobberlegeringer med et blyindhold på op til 4 vægtprocent
	3)
	

	4a). Lejebøsninger og lejepander
	Som reservedele til køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2008
	

	4b). Lejebøsninger og lejepander i motorer, transmissioner og kompressorer til klimaanlæg
	Som reservedele til køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2011 
	

	Bly og blyforbindelser i komponenter

	6. Svingningsdæmpere
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer
	X 

	
7a). Vulkaniseringsmidler og stabilisatorer til elastomerer, der benyttes i bremseslanger, brændstofslanger, ventilationsslanger, elastomer/metaldele i karrosseriet samt motorophæng 
	Som reservedele til køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2005
	

	7b). Vulkaniseringsmidler og stabilisatorer til elastomerer, der benyttes i bremseslanger, brændstofslanger, ventilationsslanger, elastomer/metaldele i karrosseriet samt motorophæng, med et blyindhold på op til 0,5 vægtprocent
	Som reservedele til køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2006
	

	7c). Lim til elastomerer, der benyttes i drivaggregatet, med et blyindhold på op til 0,5 vægtprocent
	Som reservedele til køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2009
	

	8a). Bly i loddemateriale til fastgørelse af elektriske og elektroniske komponenter på elektroniske kredsløbskort og bly til belægning på afslutninger af komponenter – dog med undtagelse af elektrolytkondensatorer af aluminium – på komponentben og på elektroniske kredsløbskort 
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	8b). Bly i loddemateriale til andre anvendelsesformål end lodning på elektroniske kredsløbskort eller på glas
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2011, og reservedele til sådanne køretøjer 
	X(5)

	8c). Bly til belægning på afslutninger af elektrolytkondensatorer af aluminium 

	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2013, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	8d). Bly anvendt til loddemateriale på glas i sensorer til masseflowmåling af luft 

	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2015, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	8e). Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. blylegeringer med 85 vægtprocent bly eller mere)
	1)
	X(5)

	8f)i). Bly i konnektorsystemer med deformerbare ben 

	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2017, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	8f)ii). Bly i konnektorsystemer med deformerbare ben bortset fra bilkabelkonnektorers kontaktflade i køretøjer 
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2024, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	8g)i). Bly i loddemateriale til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. oktober 2022, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	8g)ii). Bly i loddemateriale til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip, hvor mindst ét af følgende kriterier gør sig gældende:
1) der anvendes 90 nm-halvlederteknologi eller større
2) der anvendes en enkelt halvlederskive på 300 mm2 eller derover sammen med hvilken som helst halvlederteknologi
3) der anvendes stablede chippakker med en halvlederskive på 300 mm2 eller derover eller silicium-interposere på 300 mm2 eller derover
	1)
Køretøjer, der er typegodkendt fra den 1. oktober 2022, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	8h). Bly i loddemateriale til at fastgøre varmespredere til varmedræn i halvlederenheder med en chipstørrelse på mindst 1 cm² af projektionsoverfladen og en nominel strømtæthed på mindst 1 A/mm2 af siliciumchipområdet
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer 
	X(5)

	8i). Bly i loddematerialer til elektriske anvendelsesformål på glas med undtagelse af loddematerialer i ruder af lamineret glas
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	8j). Bly i loddemateriale til laminerede ruder
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2020, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	8k). Lodning af varmeanvendelsesformål, som anvender 0,5A OH-strøm eller derover pr. loddeforbindelse, på enkeltruder af lamineret glas med en maksimal tykkelse på 2,1 mm. Denne undtagelse gælder ikke for lodning på kontakter, der er indkapslet i det mellemliggende polymerlag.
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2024, og reservedele til sådanne køretøjer
	X(5)

	9. Ventilsæder
	Som reservedele til motortyper, der er udviklet inden den 1. juli 2003
	

	10a). Elektriske komponenter, der indeholder bly bundet i glas eller keramik, i en glas- eller keramikmatrix, i et glaskeramisk materiale eller i en glaskeramisk matrix.
Denne undtagelse omfatter ikke brug af bly i:
iii)	glas i lamper og glasur på tændrør
iv)	dielektriske keramiske materialer i komponenter, der er opført under punkt 10b), 10c) og 10d).
	
	X(6) (andre motorkomponenter end piezoelektriske)


	10b). Bly i PZT-baserede dielektriske keramiske materialer i kondensatorer, der indgår i integrerede kredsløb eller diskrete halvledere
	
	

	10c). Bly i dielektriske keramiske materialer i kondensatorer med en mærkespænding på mindre end 125 V AC eller 250 V DC 
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2016, og reservedele til sådanne køretøjer
	

	10d) Bly i dielektriske keramiske materialer i kondensatorer, der udligner temperaturrelaterede afvigelser i sensorer i ultrasoniske sonarsystemer
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2017, og reservedele til sådanne køretøjer
	

	11. Pyrotekniske detonatorer
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. juli 2006, og reservedele til sådanne køretøjer 
	

	12. Blyholdige termoelektriske materialer i elektriske anordninger i biler, hvis formål er at mindske CO2-udledningerne ved genvinding af udstødningsvarme 
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2019, og reservedele til sådanne køretøjer
	X

	Hexavalent chrom 

	13a). Korrosionshindrende malinger 
	Som reservedele til køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2007
	

	13b) Korrosionshindrende malinger i forbindelse med chassissamlinger med bolt og møtrik
	Som reservedele til køretøjer, der er bragt i omsætning inden den 1. juli 2008
	

	14. Hexavalent chrom til korrosionsbeskyttelse af kulstofstål-kølesystemet i absorptionskøleskabe (højst 0,75 vægtprocent i kølemidlet): 
d)	konstrueret til at fungere helt eller delvist med et elektrisk varmesystem, der anvender en gennemsnitlig indgangseffekt på < 75 W ved konstante driftsbetingelser 
e)	konstrueret til at fungere helt eller delvist med et elektrisk varmesystem, der anvender en gennemsnitlig indgangseffekt på ≥ 75 W ved konstante driftsbetingelser 
f)	konstrueret til at fungere med et ikkeelektrisk varmesystem.
	


For a): Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2020, og reservedele til sådanne køretøjer
For b): Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. januar 2026, og reservedele til sådanne køretøjer
	X

	Kviksølv

	15a). Udladningslamper til forlygter 
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. juli 2012, og reservedele til sådanne køretøjer
	X

	15b) Lysstofrør i instrumentbrætdisplays 
	Køretøjer, der er typegodkendt inden den 1. juli 2012, og reservedele til sådanne køretøjer
	X


Bemærkninger til tabellen:
1. Denne undtagelse skal revideres i 2024. 
2. Finder anvendelse på aluminiumlegeringer, som der ikke med forsæt er tilsat bly, men hvori der forekommer bly som følge af brugen af genanvendt aluminium.
3. Denne undtagelse skal revideres i 2025.
4. Systemer med en spænding på over 75 V jævnstrøm, jf. artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (EUT L 96 af 29.3.2014, s. 357).
5. Afmontering, hvis en grænse på 60 g pr. køretøj overskrides i forening med punkt 10a). For så vidt angår denne bemærkning, regnes elektroniske anordninger, der ikke er monteret af fabrikanten på produktionslinjen, ikke med. 
6. Afmontering, hvis grænsen på 60 g pr. køretøj overskrides i forening med nr. 8(a) til 8(k). For så vidt angår denne bemærkning, regnes elektroniske anordninger, der ikke er monteret af fabrikanten på produktionslinjen, ikke med.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
</RepeatBlock-Amend>
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