




	[bookmark: _GoBack]Europees Parlement
2024-2029
	[image: EP logo RGB_Mute]



<Commission>{CJ45}Commissie milieubeheer, klimaat en voedselveiligheid
Commissie interne markt en consumentenbescherming</Commission>

<RefProc>CJ45/10/01639</RefProc><RefTypeProc>(COD)</RefTypeProc>
<Date>{20/02/2025}20.2.2025</Date>
<TypeAM>AMENDEMENT</TypeAM>
<RangeAM>1929</RangeAM>
<TitreType>Ontwerpverslag</TitreType>
<Rapporteur>Jens Gieseke, Paulius Saudargas</Rapporteur>
<DocRefPE>(PE768.004v01)</DocRefPE>
<Titre>Circulariteitseisen in het ontwerp van voertuigen</Titre>
<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>
<DocRef>(COM(2023)0451 – C9‑0308/2023 – CJ45/10/01639(COD))</DocRef>

AM_Com_LegReport
[bookmark: IntroB][bookmark: restart]
<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendement		<NumAm>1929</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Voorstel voor een verordening</DocAmend>
<Article>Bijlage III</Article>
	

	Door de Commissie voorgestelde tekst


BIJLAGE III
VOORWAARDEN EN MAXIMUMCONCENTRATIEWAARDEN VOOR DE AANWEZIGHEID VAN LOOD, KWIK, CADMIUM EN ZESWAARDIG CHROOM IN MATERIALEN, VOERTUIGDELEN EN ONDERDELEN 

Een maximale concentratie van 0,1 gewichtsprocent voor lood, zeswaardig chroom en kwik in homogeen materiaal en 0,01 gewichtsprocent voor cadmium in homogeen materiaal wordt toegestaan.
Na 1 juli 2003 in de handel gebrachte reserveonderdelen die worden gebruikt voor voertuigen die vóór 1 juli 2003 in de handel werden gebracht, met uitzondering van wielbalansgewichten, koolborstels voor elektrische motoren en remvoeringen, zijn vrijgesteld van artikel 5, lid 2, van de verordening.

	Homogene materialen, voertuigdelen en onderdelen
	Werkingssfeer en einde van de geldigheidsduur van de vrijstelling
	Te merken of herkenbaar te maken overeenkomstig artikel 5, lid 4, punt d)

	Lood als legeringselement

	1 a) Staal voor verwerkingsdoeleinden en discontinu thermisch verzinkte stalen onderdelen met een loodgehalte van niet meer dan 0,35 gewichtsprocent
	
	

	1 b) Continu verzinkt plaatstaal dat niet meer dan 0,35 gewichtsprocent lood bevat
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2016 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	

	2 a) Aluminium voor verwerkingsdoeleinden dat niet meer dan 2 gewichtsprocent lood bevat
	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2005 in de handel zijn gebracht
	

	2 b) Aluminium dat niet meer dan 1,5 gewichtsprocent lood bevat
	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2008 in de handel zijn gebracht
	

	2 c) i) Aluminiumlegeringen voor verwerkingsdoeleinden die niet meer dan 0,4 gewichtsprocent lood bevatten
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2028 en reserveonderdelen voor deze voertuigen

	

	2 c) ii) Aluminiumlegeringen die niet onder 2 c) i) vallen en die niet meer dan 0,4 gewichtsprocent lood bevatten (2) 
	(1)

	

	3. Koperlegeringen die niet meer dan 4 gewichtsprocent lood bevatten
	(3)
	

	4 a) Lagerschalen en ‑zuigers
	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2008 in de handel zijn gebracht
	

	4 b) Lagerschalen en -zuigers in motoren, transmissies en aircocompressoren
	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2011 in de handel zijn gebracht
	

	Lood en loodverbindingen in onderdelen

	5 a) Lood in batterijen die worden gebruikt in hoogspanningsystemen (4) die alleen worden gebruikt voor de aandrijving van voertuigen van de categorieën M1 en N1.
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2019 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X 

	5 b) i) Lood in batterijen:
1) die in 12 V-toepassingen worden gebruikt;
2) die in 24 V-toepassingen worden gebruikt in voertuigen voor speciale doeleinden als gedefinieerd in artikel 3 van Verordening (EU) 2018/858.
	(3)
	X

	5 b) ii) Lood in batterijen die in toepassingen worden gebruikt die niet onder punt 5, a), of punt 5, b), i), vallen
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2024 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X

	6. Trillingsdempers
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2016 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X 

	
7 a) Vulkaniseermiddelen en stabilisatoren voor elastomeren in remslangen, brandstofslangen, luchtventilatieslangen, elastomeer/metaalonderdelen in de chassistoepassingen en motorophangingen 
	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2005 in de handel zijn gebracht
	

	7 b) Vulkaniseermiddelen en stabilisatoren voor elastomeren in remslangen, brandstofslangen, luchtventilatieslangen, elastomeer/metaalonderdelen in de chassistoepassingen en motorophangingen die niet meer dan 0,5 gewichtsprocent lood bevatten
	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2006 in de handel zijn gebracht
	

	7 c) Bindmiddelen voor elastomeren die in aandrijftoepassingen worden gebruikt, met een loodgehalte van niet meer dan 0,5 gewichtsprocent
	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2009 in de handel zijn gebracht
	

	8 a) Lood in soldeer om elektrische en elektronische onderdelen aan elektronische printplaten te bevestigen en lood in de afwerking van de uiteinden van andere onderdelen dan elektrolytische aluminiumcondensatoren, in pinnen van onderdelen en in elektronische printplaten
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2016 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 b) Lood in soldeer in elektrische toepassingen, behalve soldeer op elektronische printplaten of op glas
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2011 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 c) Lood in de afwerking van de uiteinden van elektrolytische aluminiumcondensatoren 

	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2013 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 d) Lood in soldeer op glas in luchtmassameters 

	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2015 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 e) Lood in soldeer met een hoog smeltpunt (d.w.z. loodlegeringen met ten minste 85 gewichtsprocent lood)
	(1)
	X(5)

	8 f) i) Lood in flexibele penconnectorsystemen 

	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2017 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 f) ii) Lood in andere flexibele penconnectorsystemen dan het pasvlak van kabelboomconnectoren 
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2024 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 g) i) Lood in soldeer voor de totstandbrenging van een haalbare elektrische verbinding tussen een halfgeleider-die en een drager in „flip chip”-behuizingen voor geïntegreerde schakelingen
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 oktober 2022 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 g) ii) Lood in soldeer voor de totstandbrenging van een haalbare elektrische verbinding tussen de halfgeleider-die en de drager in “flip chip”-behuizingen voor geïntegreerde schakelingen waarbij die elektrische verbinding bestaat uit:
1) een halfgeleidertechnologieknoop van 90 nm of groter;
2) een enkele die van 300 mm² of groter, in om het even welke halfgeleidertechnologieknoop;
3) pakketten gestapelde die’s van 300 mm₂ of groter, of “silicon interposers” van 300 mm₂ of groter
	(1)
[bookmark: _Hlk116576559]Voertuigen met typegoedkeuring van 1 oktober 2022 of later, en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 h) Lood in soldeer om warmteverspreiders te bevestigen aan het koelingslichaam in krachtige halfgeleiders met een chipgrootte van minstens 1 cm² projectieoppervlak en een nominale spanningsdichtheid van minstens 1 A per mm2 siliciumchipoppervlak
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2016 en reserveonderdelen voor deze voertuigen 
	X(5)

	8 i) Lood in soldeer in elektrische toepassingen op glas, met uitzondering van soldeer op gelamineerd glas
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2016 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 j) Lood in soldeer op gelamineerd glas
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2020 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 k) Solderen van verwarmingstoepassingen met een verwarmingsstroom van 0,5 A of meer per betrokken soldeerverbinding met een enkele ruit van gelamineerd glas met een dikte van ten hoogste 2,1 mm. Deze vrijstelling geldt niet voor het solderen aan contactpunten in de tussenlaag van polymeer.
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2024 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	9. Klepzittingen
	Als reserveonderdelen voor motortypen die vóór 1 juli 2003 zijn ontwikkeld
	

	10 a) Elektrische en elektronische onderdelen die lood in glas of keramiek, in een glas- of composiet met keramische matrix, in een glaskeramisch materiaal of een composiet met glaskeramische matrix bevatten.
Deze vrijstelling heeft geen betrekking op het gebruik van lood in:
i)	glas in lampen en glazuur van bougies;
ii)	de in punt 10, b), c) en d), genoemde diëlektrische keramische materialen en onderdelen.
	
	X(6) (voor andere onderdelen dan piëzo-onderdelen in motoren)


	10 b) Lood in op PZT gebaseerde diëlektrische keramische materialen van condensatoren die onderdeel zijn van geïntegreerde schakelingen of discrete halfgeleiders
	
	

	10 c) Lood in diëlektrische keramische materialen in condensatoren voor een nominale spanning van minder dan 125 V wisselstroom of 250 V gelijkstroom 
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2016 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	

	10 d) Lood in diëlektrische keramische materialen in condensatoren die de temperatuurgebonden afwijkingen van sensoren in ultrasone sonarinstallaties compenseren
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2017 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	

	11. Pyrotechnische ontstekers
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 juli 2006 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	

	12. Loodhoudende thermo-elektrische materialen in elektrische toepassingen in de automobielsector om de CO2-emissies te verminderen door de terugwinning van uitlaatgaswarmte 
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2019 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X

	Zeswaardig chroom 

	13 a) Corrosiewerende beschermlagen 
	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2007 in de handel zijn gebracht
	

	13 b) Corrosiewerende beschermlagen van schroefmoerverbindingen voor chassistoepassingen
	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2008 in de handel zijn gebracht
	

	14. Zeswaardig chroom als anticorrosiemiddel in het koolstofstalen koelsysteem in absorptiekoelkasten tot 0,75 gewichtsprocent in de koeloplossing: 
a)	ontworpen om volledig of gedeeltelijk met een elektrische verwarmingseenheid te werken, met een gemiddeld gebruikt elektrisch ingangsvermogen van minder dan 75 W bij constante bedrijfsomstandigheden; 
b)	ontworpen om volledig of gedeeltelijk met een elektrische verwarmingseenheid te werken, met een gemiddeld gebruikt elektrisch ingangsvermogen van minstens 75 W bij constante bedrijfsomstandigheden; 
c)	ontworpen om volledig met een niet-elektrische verwarmingseenheid te werken.
	


Voor a): voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2020 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
Voor b): voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2026 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X

	Kwik

	15 a) Ontladingslampen voor koplampen
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 juli 2012 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X

	15 b) Fluorescentiebuizen voor instrumentenpanelen
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 juli 2012 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X

	Cadmium

	16. Batterijen voor elektrische voertuigen
	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 31 december 2008 in de handel zijn gebracht 
	


Aantekeningen bij de tabel:
1. Deze vrijstelling wordt opnieuw bekeken in 2024.
2. Van toepassing op aluminiumlegeringen waar lood niet opzettelijk aan is toegevoegd maar waarin het aanwezig is door het gebruik van gerecycleerd aluminium.
3. Deze vrijstelling wordt opnieuw bekeken in 2025.
4. Systemen met een spanning van > 75 V gelijkstroom zoals gedefinieerd in artikel 1 van Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (PB L 96 van 29.3.2014, blz. 357).
5. Demontage als in combinatie met in punt 10 a) genoemde toepassingen een gemiddelde drempelwaarde van 60 gram per voertuig wordt overschreden. Bij de toepassing van deze bepaling worden elektronische apparaten die niet door de fabrikant op de productielĳn worden geïnstalleerd, niet meegerekend.
6. Demontage als in combinatie met in de punt 8, a) tot en met k), genoemde toepassingen een gemiddelde drempelwaarde van 60 gram per voertuig wordt overschreden. Bij de toepassing van deze bepaling worden elektronische apparaten die niet door de fabrikant op de productielĳn worden geïnstalleerd, niet meegerekend.

	

	Amendement



BIJLAGE III
VOORWAARDEN EN MAXIMUMCONCENTRATIEWAARDEN VOOR DE AANWEZIGHEID VAN LOOD, KWIK, CADMIUM EN ZESWAARDIG CHROOM IN MATERIALEN, VOERTUIGDELEN EN ONDERDELEN

Een maximale concentratie van 0,1 gewichtsprocent voor lood, zeswaardig chroom en kwik in homogeen materiaal en 0,01 gewichtsprocent voor cadmium in homogeen materiaal wordt toegestaan.
Na 1 juli 2003 in de handel gebrachte reserveonderdelen die worden gebruikt voor voertuigen die vóór 1 juli 2003 in de handel werden gebracht, met uitzondering van wielbalansgewichten, koolborstels voor elektrische motoren en remvoeringen, zijn vrijgesteld van artikel 5, lid 2, van de verordening.

	Homogene materialen, voertuigdelen en onderdelen
	Werkingssfeer en einde van de geldigheidsduur van de vrijstelling
	Te merken of herkenbaar te maken overeenkomstig artikel 5, lid 4, punt d)

	Lood als legeringselement

	1 a) Staal voor verwerkingsdoeleinden en discontinu thermisch verzinkte stalen onderdelen met een loodgehalte van niet meer dan 0,35 gewichtsprocent
	
	

	1 b) Continu verzinkt plaatstaal dat niet meer dan 0,35 gewichtsprocent lood bevat
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2016 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	

	2 a) Aluminium voor verwerkingsdoeleinden dat niet meer dan 2 gewichtsprocent lood bevat
	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2005 in de handel zijn gebracht
	

	2 b) Aluminium dat niet meer dan 1,5 gewichtsprocent lood bevat
	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2008 in de handel zijn gebracht
	

	2 c) i) Aluminiumlegeringen voor verwerkingsdoeleinden die niet meer dan 0,4 gewichtsprocent lood bevatten 
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2028 en reserveonderdelen voor deze voertuigen

	

	2 c) ii) Aluminiumlegeringen die niet onder 2 c) i) vallen en die niet meer dan 0,4 gewichtsprocent lood bevatten (2)
	(1)

	

	3. Koperlegeringen die niet meer dan 4 gewichtsprocent lood bevatten
	(3)
	

	4 a) Lagerschalen en -zuigers
	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2008 in de handel zijn gebracht
	

	4 b) Lagerschalen en ‑zuigers in motoren, transmissies en aircocompressoren
	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2011 in de handel zijn gebracht 
	

	Lood en loodverbindingen in onderdelen

	6. Trillingsdempers
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2016 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X 

	
7 a) Vulkaniseermiddelen en stabilisatoren voor elastomeren in remslangen, brandstofslangen, luchtventilatieslangen, elastomeer/metaalonderdelen in de chassistoepassingen en motorophangingen
	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2005 in de handel zijn gebracht
	

	7 b) Vulkaniseermiddelen en stabilisatoren voor elastomeren in remslangen, brandstofslangen, luchtventilatieslangen, elastomeer/metaalonderdelen in de chassistoepassingen en motorophangingen die niet meer dan 0,5 gewichtsprocent lood bevatten
	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2006 in de handel zijn gebracht
	

	7 c) Bindmiddelen voor elastomeren die in aandrijftoepassingen worden gebruikt, met een loodgehalte van niet meer dan 0,5 gewichtsprocent
	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2009 in de handel zijn gebracht
	

	8 a) Lood in soldeer om elektrische en elektronische onderdelen aan elektronische printplaten te bevestigen en lood in de afwerking van de uiteinden van andere onderdelen dan elektrolytische aluminiumcondensatoren, in pinnen van onderdelen en in elektronische printplaten
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2016 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 b) Lood in soldeer in elektrische toepassingen, behalve soldeer op elektronische printplaten of op glas
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2011 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 c) Lood in de afwerking van de uiteinden van elektrolytische aluminiumcondensatoren 

	voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2013 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 d) Lood in soldeer op glas in luchtmassameters 

	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2015 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 e) Lood in soldeer met een hoog smeltpunt (d.w.z. loodlegeringen met ten minste 85 gewichtsprocent lood)
	(1)
	X(5)

	8 f) i) Lood in flexibele penconnectorsystemen 

	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2017 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 f) ii) Lood in andere flexibele penconnectorsystemen dan het pasvlak van kabelboomconnectoren 
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2024 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 g) i) Lood in soldeer voor de totstandbrenging van een haalbare elektrische verbinding tussen een halfgeleider-die en een drager in “flip chip”-behuizingen voor geïntegreerde schakelingen
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 oktober 2022 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 g) ii) Lood in soldeer voor de totstandbrenging van een haalbare elektrische verbinding tussen de halfgeleider-die en de drager in “flip chip”-behuizingen voor geïntegreerde schakelingen waarbij die elektrische verbinding bestaat uit:
1) een halfgeleidertechnologieknoop van 90 nm of groter;
2) een enkele die van 300 mm² of groter, in om het even welke halfgeleidertechnologieknoop;
3) pakketten gestapelde die’s van 300 mm₂ of groter, of “silicon interposers” van 300 mm₂ of groter.
	(1)
Voertuigen met typegoedkeuring van 1 oktober 2022 of later, en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 h) Lood in soldeer om warmteverspreiders te bevestigen aan het koelingslichaam in krachtige halfgeleiders met een chipgrootte van minstens 1 cm² projectieoppervlak en een nominale spanningsdichtheid van minstens 1 A per mm2 siliciumchipoppervlak
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2016 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 i) Lood in soldeer in elektrische toepassingen op glas, met uitzondering van soldeer op gelamineerd glas
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2016 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 j) Lood in soldeer op gelamineerd glas
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2020 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	8 k) Solderen van verwarmingstoepassingen met een verwarmingsstroom van 0,5 A of meer per betrokken soldeerverbinding met een enkele ruit van gelamineerd glas met een dikte van ten hoogste 2,1 mm. Deze vrijstelling geldt niet voor het solderen aan contactpunten in de tussenlaag van polymeer.
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2024 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X(5)

	9. Klepzittingen
	Als reserveonderdelen voor motortypen die vóór 1 juli 2003 zijn ontwikkeld
	

	10 a) Elektrische en elektronische onderdelen die lood in glas of keramiek, in een glas- of composiet met keramische matrix, in een glaskeramisch materiaal of een composiet met glaskeramische matrix bevatten.
Deze vrijstelling heeft geen betrekking op het gebruik van lood in:
iii)	glas in lampen en glazuur van bougies;
iv)	de in punt 10, b), c) en d), genoemde diëlektrische keramische materialen en onderdelen.
	
	X(6) (voor andere onderdelen dan piëzo-onderdelen in motoren)


	10 b) Lood in op PZT gebaseerde niet-geleidende keramische materialen van condensatoren die onderdeel zijn van geïntegreerde schakelingen of discrete halfgeleiders
	
	

	10 c) Lood in diëlektrische keramische materialen in condensatoren voor een nominale spanning van minder dan 125 V wisselstroom of 250 V gelijkstroom
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2016 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	

	10 d) Lood in diëlektrische keramische materialen in condensatoren die de temperatuurgebonden afwijkingen van sensoren in ultrasone sonarinstallaties compenseren
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2017 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	

	11. Pyrotechnische ontstekers
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 juli 2006 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	

	12. Loodhoudende thermo-elektrische materialen in elektrische toepassingen in de automobielsector om de CO2-emissies te verminderen door de terugwinning van uitlaatgaswarmte
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2019 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X

	Zeswaardig chroom

	13 a) Corrosiewerende beschermlagen
	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2007 in de handel zijn gebracht
	

	13 b) Corrosiewerende beschermlagen van schroefmoerverbindingen voor chassistoepassingen
	Als reserveonderdelen voor voertuigen die vóór 1 juli 2008 in de handel zijn gebracht
	

	14. Zeswaardig chroom als anticorrosiemiddel in het koolstofstalen koelsysteem in absorptiekoelkasten tot 0,75 gewichtsprocent in de koeloplossing: 
d)	ontworpen om volledig of gedeeltelijk met een elektrische verwarmingseenheid te werken, met een gemiddeld gebruikt elektrisch ingangsvermogen van minder dan 75 W bij constante bedrijfsomstandigheden; 
e)	ontworpen om volledig of gedeeltelijk met een elektrische verwarmingseenheid te werken, met een gemiddeld gebruikt elektrisch ingangsvermogen van minstens 75 W bij constante bedrijfsomstandigheden; 
f)	ontworpen om volledig met een niet-elektrische verwarmingseenheid te werken.
	


Voor a): voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2020 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
Voor b): voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 januari 2026 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X

	Kwik

	15 a) Ontladingslampen voor koplampen
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 juli 2012 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X

	15 b) Fluorescentiebuizen voor instrumentenpanelen
	Voertuigen met typegoedkeuring van vóór 1 juli 2012 en reserveonderdelen voor deze voertuigen
	X


Aantekeningen bij de tabel:
1. Deze vrijstelling wordt opnieuw bekeken in 2024.
2. Van toepassing op aluminiumlegeringen waar lood niet opzettelijk aan is toegevoegd maar waarin het aanwezig is door het gebruik van gerecycleerd aluminium.
3. Deze vrijstelling wordt opnieuw bekeken in 2025.
4. Systemen met een spanning van > 75 V gelijkstroom zoals gedefinieerd in artikel 1 van Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (PB L 96 van 29.3.2014, blz. 357).
5. Demontage als in combinatie met in punt 10 a) genoemde toepassingen een gemiddelde drempelwaarde van 60 gram per voertuig wordt overschreden. Bij de toepassing van deze bepaling worden elektronische apparaten die niet door de fabrikant op de productielĳn worden geïnstalleerd, niet meegerekend.
6. Demontage als in combinatie met in de punt 8, a) tot en met k), genoemde toepassingen een gemiddelde drempelwaarde van 60 gram per voertuig wordt overschreden. Bij de toepassing van deze bepaling worden elektronische apparaten die niet door de fabrikant op de productielĳn worden geïnstalleerd, niet meegerekend.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
</RepeatBlock-Amend>
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