




	[bookmark: _GoBack]Evropski parlament
2024-2029
	[image: EP logo RGB_Mute]



<Commission>{CJ45}Odbor za okolje, podnebje in varnost hrane
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov</Commission>

<RefProc>CJ45/10/01639</RefProc><RefTypeProc>(COD)</RefTypeProc>
<Date>{20/02/2025}20.2.2025</Date>
<TypeAM>PREDLOG SPREMEMBE</TypeAM>
<RangeAM>1929</RangeAM>
<TitreType>Osnutek poročila</TitreType>
<Rapporteur>Jens Gieseke, Paulius Saudargas</Rapporteur>
<DocRefPE>(PE768.004v01)</DocRefPE>
<Titre>Zahteve glede krožnosti pri zasnovi vozil</Titre>
<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>
<DocRef>(COM(2023)0451 – C9‑0308/2023 – CJ45/10/01639(COD))</DocRef>

AM_Com_LegReport
[bookmark: IntroB][bookmark: restart]
<RepeatBlock-Amend><Amend>Predlog spremembe		<NumAm>1929</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Pierfrancesco Maran, Matteo Ricci</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>
<Article>Priloga III</Article>
	

	Besedilo, ki ga predlaga Komisija


Priloga III
POGOJI IN NAJVIŠJE VREDNOSTI KONCENTRACIJ ZA PRISOTNOST SVINCA, ŽIVEGA SREBRA, KADMIJA IN ŠESTVALENTNEGA KROMA V MATERIALIH, DELIH IN SESTAVNIH DELIH 

Največja dopustna vrednost koncentracije je do 0,1 mas. % svinca, šestvalentnega kroma in živega srebra v homogenem materialu ter do 0,01 mas. % kadmija v homogenem materialu.
Nadomestni deli, dani na trg po 1. juliju 2003, ki se uporabljajo za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2003, razen uteži za uravnovešanje koles, grafitnih ščetk za elektromotorje in zavornih oblog, so izvzeti iz člena 5(2) Uredbe.

	Homogeni materiali, deli in sestavni deli
	Področje uporabe in datum izteka veljavnosti izjeme
	Označiti ali drugače identificirati v skladu s členom 5(4), točka (d)

	Svinec kot zlitinski element

	1(a) Jeklo za strojno uporabo in sestavni deli iz vročega pocinkanega jekla z največ 0,35 mas. % svinca
	
	

	1(b) Kontinuirano pocinkana jeklena pločevina z največ 0,35 mas. % svinca 
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2016, in nadomestni deli za taka vozila
	

	2(a) Aluminij za strojno uporabo z največ 2 mas. % svinca
	Kot nadomestni deli za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2005
	

	2(b) Aluminij z največ 1,5 mas. % svinca
	Kot nadomestni deli za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2008
	

	2(c)(i) Aluminijeve zlitine za strojno uporabo z največ 0,4 mas. % svinca 
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2028, in nadomestni deli za taka vozila

	

	2(c)(ii) Aluminijeve zlitine z največ 0,4 mas. % svinca, ki niso vključene v vnos 2(c)(i) (2) 
	(1)

	

	3. Bakrove zlitine z največ 4 mas. % svinca
	(3)
	

	4(a) Ležajne skodele in puše
	Kot nadomestni deli za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2008
	

	4(b) Ležajne skodele in puše v motorjih, prenosnih sistemih in kompresorjih v klimatskih napravah
	Kot nadomestni deli za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2011 
	

	Svinec in svinčeve spojine v sestavnih delih

	5(a) Svinec v baterijah v visokonapetostnih sistemih (4), ki se uporabljajo samo za pogon vozil kategorij M1 in N1 
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2019, in nadomestni deli za taka vozila 
	X 

	5(b)(i) Svinec, ki se uporablja:
(1) v 12-voltnih baterijah
(2) v 24-voltnih baterijah v vozilih za posebne namene, kot so opredeljena v členu 3 Uredbe (EU) 2018/858
	(3)
	X

	5(b)(ii) Svinec v baterijah, ki se uporabljajo za namene, ki niso vključeni v vnos 5(a) ali vnos 5(b)(i)
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2024, in nadomestni deli za taka vozila
	X

	6. Dušilniki vibracij
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2016, in nadomestni deli za taka vozila
	X 

	
7(a) Sredstva za vulkaniziranje in stabilizatorji za elastomere v zavornih ceveh, ceveh za gorivo, ventilacijskih ceveh, elastomernih/kovinskih delih šasije in nosilnih okvirih motorjev 
	Kot nadomestni deli za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2005
	

	7(b) Sredstva za vulkaniziranje in stabilizatorji za elastomere v zavornih ceveh, ceveh za gorivo, ventilacijskih ceveh, elastomerskih/kovinskih delih šasije in nosilnih okvirih motorjev z največ 0,5 mas. % svinca
	Kot nadomestni deli za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2006
	

	7(c) Veziva za elastomere v pogonskih sistemih z največ 0,5 mas. % svinca
	Kot nadomestni deli za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2009
	

	8(a) Svinec v spajkah za pritrditev električnih in elektronskih sestavnih delov na elektronska tiskana vezja ter svinec v prevlekah priključkov sestavnih delov razen elektrolitskih aluminijastih kondenzatorjev, na nožicah sestavnih delov in na elektronskih tiskanih vezjih 
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2016, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	8(b) Svinec v spajkah na električnih delih razen na elektronskih tiskanih vezjih ali steklu
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2011, in nadomestna dela za taka vozila 
	X(5)

	8(c) Svinec na prevlekah priključkov elektrolitskih aluminijastih kondenzatorjev 

	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2013, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	8(d) Svinec za spajkanje na steklo pri senzorjih masnega pretoka zraka 

	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2015, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	8(e) Svinec v spajkah z visokimi temperaturami taljenja (npr. v svinčevih zlitinah, ki vsebujejo najmanj 85 mas. % svinca)
	(1)
	X(5)

	8(f)(i) Svinec v sistemih prilagojenih nožičnih konektorjev 

	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2017, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	8(f)(ii) Svinec, uporabljen v sistemih prilagojenih nožičnih konektorjev, razen priklopnega dela konektorjev za kabelski snop 
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2024, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	8(g)(i) Svinec v spajkah za dokončanje stabilnih električnih povezav med polprevodniškim čipom in nosilcem v integriranih paketih mikroelektronskih stikalnih vezij („flip chip“)
	Tipi vozil, homologirani pred 1. oktobrom 2022, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	8(g)(ii) Svinec v spajkah za dokončanje stabilnih električnih povezav med polprevodniškim čipom in nosilcem v integriranih paketih mikroelektronskih stikalnih vezij („flip chip“), kadar to električno povezavo sestavlja karkoli od naslednjega:
(1) polprevodniška tehnologija 90 nm ali več,
(2) polprevodniški čip velikosti 300 mm2 ali več v polprevodniški tehnologiji katere koli velikosti,
(3) paket nakopičenih čipov velikosti 300 mm2 ali več ali silicijevih povezovalnih plasti v velikosti 300 mm2 ali več.
	(1)
[bookmark: _Hlk116576559]Tipi vozil, homologirani po 1. oktobru 2022, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	8(h) Svinec v spajkah za pritrditev hladilnih reber na hladilno telo pri sestavih močnostnih polprevodnikov z velikostjo čipa najmanj 1 cm² projekcijske površine in nominalno gostoto toka najmanj 1 A/mm2 površine silicijevega čipa
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2016, in nadomestni deli za taka vozila 
	X(5)

	8(i) Svinec v spajkah na električnih delih na steklu, razen v tistih za spajkanje na laminirano steklo
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2016, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	8(j) Svinec v spajkah za spajkanje laminiranega stekla
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2020, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	8(k) Spajkanje grelnih naprav s tokom toplote 0,5 A ali več za povezano mesto spajkanja na posamezne plošče laminiranega stekla, ki niso debelejše od 2,1 mm. Ta izjema ne zajema spajkanja na kontakte, vgrajene v intermediat.
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2024, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	9. Ležišča ventilov
	Kot nadomestni deli za tipe motorja, razvite pred 1. julijem 2003
	

	10(a) Električni in elektronski sestavni deli, ki vsebujejo svinec v steklu ali keramiki, v stekleni ali keramični osnovi, v steklokeramičnem materialu ali v steklokeramični osnovi
Ta izjema ne vključuje uporabe svinca v:
(i)	steklu za žarnice in glazurah vžigalnih svečk,
(ii)	dielektričnih keramičnih materialih sestavnih delov iz člena 10(b), (c) in (d)
	
	X(6) (za vse sestavne dele, razen piezo elementov v motorjih)


	10(b) Svinec v dielektričnih keramičnih kondenzatorjih, narejenih na osnovi PZT, ki so del integriranih vezij ali diskretnih polprevodnikov
	
	

	10(c) Svinec v dielektričnih keramičnih kondenzatorjih z nazivno napetostjo, manjšo od 125 V pri izmeničnem toku ali 250 V pri enosmernem toku 
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2016, in nadomestni deli za taka vozila
	

	10(d) Svinec v dielektričnih keramičnih kondenzatorjih, ki v senzorjih ultrazvočnih sonarjev odpravljajo napake, ki so posledica spremembe temperature
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2017, in nadomestni deli za taka vozila
	

	11. Pirotehnična sprožila
	Tipi vozil, homologirani pred 1. julijem 2006, in nadomestni deli za taka vozila 
	

	12. Termoelektrični materiali, ki vsebujejo svinec, v avtomobilskih električnih napravah za zmanjševanje emisij CO2 z zbiranjem toplote izpušnih plinov 
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2019, in nadomestni deli za taka vozila
	X

	Šestvalentni krom 

	13(a) Protikorozijski premazi 
	Kot nadomestni deli za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2007
	

	13(b) Protikorozijski premazi za sestave vijakov z maticami za šasije
	Kot nadomestni deli za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2008
	

	14. Šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih v koncentraciji do 0,75 mas. % v hladilni tekočini: 
(a)	zasnovani za delovanje (izključno ali delno) z električnim grelnikom s povprečnim odjemom električne energije < 75 W pri konstantnih obratovalnih pogojih; 
(b)	zasnovani za delovanje (izključno ali delno) z električnim grelnikom s povprečnim odjemom električne energije ≥ 75 W pri konstantnih obratovalnih pogojih; 
(c)	zasnovani za delovanje izključno z neelektričnim grelnikom.
	


Za (a): tipe vozil, homologirane pred 1. januarjem 2020, in nadomestne dele za taka vozila
Za (b): Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2026, in nadomestni deli za taka vozila
	X

	Živo srebro

	15(a) Sijalke za glavne žaromete 
	Tipi vozil, homologirani pred 1. julijem 2012, in nadomestni deli za taka vozila
	X

	15(b) Fluorescentne cevi v prikazovalnikih instrumentnih plošč 
	Tipi vozil, homologirani pred 1. julijem 2012, in nadomestni deli za taka vozila
	X

	Kadmij

	16. Baterije za električna vozila
	Kot nadomestni deli za vozila, dana na trg pred 31. decembrom 2008 
	


Opombe k preglednici:
1. Ta izjema se ponovno pregleda leta 2024. 
2. Uporablja se za aluminijeve zlitine, pri katerih se svinec ne dodaja namenoma, ampak je prisoten zaradi uporabe recikliranega aluminija.
3. Ta izjema se ponovno pregleda leta 2025.
4. Sistemi z napetostjo > 75 V pri enosmernem toku, kot je določeno v členu 1 Direktive 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L 96, 29.3.2014, str. 357).
5. Razstavljanje, če se v povezavi z vnosom 10(a) preseže povprečna mejna vrednost 60 gramov na vozilo. Elektronske naprave, ki jih ni namestil proizvajalec na proizvodni liniji, se za namene te opombe ne upoštevajo. 
6. Razstavljanje, če se v povezavi z vnosi 8(a) do 8(k) preseže povprečna mejna vrednost 60 gramov na vozilo. Elektronske naprave, ki jih ni namestil proizvajalec na proizvodni liniji, se za namene te opombe ne upoštevajo.

	

	Predlog spremembe



Priloga III
POGOJI IN NAJVIŠJE VREDNOSTI KONCENTRACIJ ZA PRISOTNOST SVINCA, ŽIVEGA SREBRA, KADMIJA IN ŠESTVALENTNEGA KROMA V MATERIALIH, DELIH IN SESTAVNIH DELIH 

Največja dopustna vrednost koncentracije je do 0,1 mas. % svinca, šestvalentnega kroma in živega srebra v homogenem materialu ter do 0,01 mas. % kadmija v homogenem materialu.
Nadomestni deli, dani na trg po 1. juliju 2003, ki se uporabljajo za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2003, razen uteži za uravnovešanje koles, grafitnih ščetk za elektromotorje in zavornih oblog, so izvzeti iz člena 5(2) Uredbe.

	Homogeni materiali, deli in sestavni deli
	Področje uporabe in datum izteka veljavnosti izjeme
	Označiti ali drugače identificirati v skladu s členom 5(4), točka (d)

	Svinec kot zlitinski element

	1(a) Jeklo za strojno uporabo in sestavni deli iz vročega pocinkanega jekla z največ 0,35 mas. % svinca
	
	

	1(b) Kontinuirano pocinkana jeklena pločevina z največ 0,35 mas. % svinca 
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2016, in nadomestni deli za taka vozila
	

	2(a) Aluminij za strojno uporabo z največ 2 mas. % svinca
	Kot nadomestni deli za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2005
	

	2(b) Aluminij z največ 1,5 mas. % svinca
	Kot nadomestni deli za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2008
	

	2(c)(i) Aluminijeve zlitine za strojno uporabo z največ 0,4 mas. % svinca 
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2028, in nadomestni deli za taka vozila

	

	2(c)(ii) Aluminijeve zlitine z največ 0,4 mas. % svinca, ki niso vključene v vnos 2(c)(i) (2) 
	(1)

	

	3. Bakrove zlitine z največ 4 mas. % svinca
	(3)
	

	4(a) Ležajne skodele in puše
	Kot nadomestni deli za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2008
	

	4(b) Ležajne skodele in puše v motorjih, prenosnih sistemih in kompresorjih v klimatskih napravah
	Kot nadomestni deli za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2011 
	

	Svinec in svinčeve spojine v sestavnih delih

	6. Dušilniki vibracij
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2016, in nadomestni deli za taka vozila
	X 

	
7(a) Sredstva za vulkaniziranje in stabilizatorji za elastomere v zavornih ceveh, ceveh za gorivo, ventilacijskih ceveh, elastomernih/kovinskih delih šasije in nosilnih okvirih motorjev 
	Kot nadomestni deli za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2005
	

	7(b) Sredstva za vulkaniziranje in stabilizatorji za elastomere v zavornih ceveh, ceveh za gorivo, ventilacijskih ceveh, elastomerskih/kovinskih delih šasije in nosilnih okvirih motorjev z največ 0,5 mas. % svinca
	Kot nadomestni deli za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2006
	

	7(c) Veziva za elastomere v pogonskih sistemih z največ 0,5 mas. % svinca
	Kot nadomestni deli za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2009
	

	8(a) Svinec v spajkah za pritrditev električnih in elektronskih sestavnih delov na elektronska tiskana vezja ter svinec v prevlekah priključkov sestavnih delov razen elektrolitskih aluminijastih kondenzatorjev, na nožicah sestavnih delov in na elektronskih tiskanih vezjih 
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2016, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	8(b) Svinec v spajkah na električnih delih razen na elektronskih tiskanih vezjih ali steklu
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2011, in nadomestna dela za taka vozila 
	X(5)

	8(c) Svinec na prevlekah priključkov elektrolitskih aluminijastih kondenzatorjev 

	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2013, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	8(d) Svinec za spajkanje na steklo pri senzorjih masnega pretoka zraka 

	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2015, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	8(e) Svinec v spajkah z visokimi temperaturami taljenja (npr. v svinčevih zlitinah, ki vsebujejo najmanj 85 mas. % svinca)
	(1)
	X(5)

	8(f)(i) Svinec v sistemih prilagojenih nožičnih konektorjev 

	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2017, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	8(f)(ii) Svinec, uporabljen v sistemih prilagojenih nožičnih konektorjev, razen priklopnega dela konektorjev za kabelski snop 
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2024, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	8(g)(i) Svinec v spajkah za dokončanje stabilnih električnih povezav med polprevodniškim čipom in nosilcem v integriranih paketih mikroelektronskih stikalnih vezij („flip chip“)
	Tipi vozil, homologirani pred 1. oktobrom 2022, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	8(g)(ii) Svinec v spajkah za dokončanje stabilnih električnih povezav med polprevodniškim čipom in nosilcem v integriranih paketih mikroelektronskih stikalnih vezij („flip chip“), kadar to električno povezavo sestavlja karkoli od naslednjega:
(1) polprevodniška tehnologija 90 nm ali več,
(2) polprevodniški čip velikosti 300 mm2 ali več v polprevodniški tehnologiji katere koli velikosti,
(3) paket nakopičenih čipov velikosti 300 mm2 ali več ali silicijevih povezovalnih plasti v velikosti 300 mm2 ali več.
	(1)
Tipi vozil, homologirani po 1. oktobru 2022, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	8(h) Svinec v spajkah za pritrditev hladilnih reber na hladilno telo pri sestavih močnostnih polprevodnikov z velikostjo čipa najmanj 1 cm² projekcijske površine in nominalno gostoto toka najmanj 1 A/mm2 površine silicijevega čipa
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2016, in nadomestni deli za taka vozila 
	X(5)

	8(i) Svinec v spajkah na električnih delih na steklu, razen v tistih za spajkanje na laminirano steklo
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2016, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	8(j) Svinec v spajkah za spajkanje laminiranega stekla
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2020, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	8(k) Spajkanje grelnih naprav s tokom toplote 0,5 A ali več za povezano mesto spajkanja na posamezne plošče laminiranega stekla, ki niso debelejše od 2,1 mm. Ta izjema ne zajema spajkanja na kontakte, vgrajene v intermediat.
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2024, in nadomestni deli za taka vozila
	X(5)

	9. Ležišča ventilov
	Kot nadomestni deli za tipe motorja, razvite pred 1. julijem 2003
	

	10(a) Električni in elektronski sestavni deli, ki vsebujejo svinec v steklu ali keramiki, v stekleni ali keramični osnovi, v steklokeramičnem materialu ali v steklokeramični osnovi
Ta izjema ne vključuje uporabe svinca v:
(iii)	steklu za žarnice in glazurah vžigalnih svečk,
(iv)	dielektričnih keramičnih materialih sestavnih delov iz člena 10(b), (c) in (d)
	
	X(6) (za vse sestavne dele, razen piezo elementov v motorjih)


	10(b) Svinec v dielektričnih keramičnih kondenzatorjih, narejenih na osnovi PZT, ki so del integriranih vezij ali diskretnih polprevodnikov
	
	

	10(c) Svinec v dielektričnih keramičnih kondenzatorjih z nazivno napetostjo, manjšo od 125 V pri izmeničnem toku ali 250 V pri enosmernem toku 
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2016, in nadomestni deli za taka vozila
	

	10(d) Svinec v dielektričnih keramičnih kondenzatorjih, ki v senzorjih ultrazvočnih sonarjev odpravljajo napake, ki so posledica spremembe temperature
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2017, in nadomestni deli za taka vozila
	

	11. Pirotehnična sprožila
	Tipi vozil, homologirani pred 1. julijem 2006, in nadomestni deli za taka vozila 
	

	12. Termoelektrični materiali, ki vsebujejo svinec, v avtomobilskih električnih napravah za zmanjševanje emisij CO2 z zbiranjem toplote izpušnih plinov 
	Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2019, in nadomestni deli za taka vozila
	X

	Šestvalentni krom 

	13(a) Protikorozijski premazi 
	Kot nadomestni deli za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2007
	

	13(b) Protikorozijski premazi za sestave vijakov z maticami za šasije
	Kot nadomestni deli za vozila, dana na trg pred 1. julijem 2008
	

	14. Šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih v koncentraciji do 0,75 mas. % v hladilni tekočini: 
(d)	zasnovani za delovanje (izključno ali delno) z električnim grelnikom s povprečnim odjemom električne energije < 75 W pri konstantnih obratovalnih pogojih; 
(e)	zasnovani za delovanje (izključno ali delno) z električnim grelnikom s povprečnim odjemom električne energije ≥ 75 W pri konstantnih obratovalnih pogojih; 
(f)	zasnovani za delovanje izključno z neelektričnim grelnikom.
	


Za (a): tipe vozil, homologirane pred 1. januarjem 2020, in nadomestne dele za taka vozila
Za (b): Tipi vozil, homologirani pred 1. januarjem 2026, in nadomestni deli za taka vozila
	X

	Živo srebro

	15(a) Sijalke za glavne žaromete 
	Tipi vozil, homologirani pred 1. julijem 2012, in nadomestni deli za taka vozila
	X

	15(b) Fluorescentne cevi v prikazovalnikih instrumentnih plošč 
	Tipi vozil, homologirani pred 1. julijem 2012, in nadomestni deli za taka vozila
	X


Opombe k preglednici:
1. Ta izjema se ponovno pregleda leta 2024. 
2. Uporablja se za aluminijeve zlitine, pri katerih se svinec ne dodaja namenoma, ampak je prisoten zaradi uporabe recikliranega aluminija.
3. Ta izjema se ponovno pregleda leta 2025.
4. Sistemi z napetostjo > 75 V pri enosmernem toku, kot je določeno v členu 1 Direktive 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L 96, 29.3.2014, str. 357).
5. Razstavljanje, če se v povezavi z vnosom 10(a) preseže povprečna mejna vrednost 60 gramov na vozilo. Elektronske naprave, ki jih ni namestil proizvajalec na proizvodni liniji, se za namene te opombe ne upoštevajo. 
6. Razstavljanje, če se v povezavi z vnosi 8(a) do 8(k) preseže povprečna mejna vrednost 60 gramov na vozilo. Elektronske naprave, ki jih ni namestil proizvajalec na proizvodni liniji, se za namene te opombe ne upoštevajo.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
</RepeatBlock-Amend>
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