


	Evropský parlament
2024-2029
	[image: EP logo RGB_Mute]



<Commission>{IMCO}Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů</Commission>

<RefProc>2024/0311</RefProc><RefTypeProc>(COD)</RefTypeProc>
<Date>{05/06/2025}5.6.2025</Date>
<TypeAM>POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY</TypeAM>
<RangeAM>20 - 33</RangeAM>
<TitreType>Návrh zprávy</TitreType>
<Rapporteur>Zala Tomašič</Rapporteur>
<DocRefPE>(PE773.060v01-00)</DocRefPE>
[bookmark: _GoBack]<Titre>Dobíjecí zařízení elektrických vozidel, výdejní stojany stlačeného plynu 
a elektroměry, plynoměry a měřidla tepelné energie</Titre>
<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>
<DocRef>(COM(2024)0561 – C10‑0205/2025 – 2024/0311(COD))</DocRef>

AM_Com_LegReport
[bookmark: EndA]

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozměňovací návrh		<NumAm>20</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Stefano Cavedagna</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>
<Article>Bod odůvodnění 4</Article>
	

	Znění navržené Komisí
	Pozměňovací návrh

	(4)	Příloha I směrnice 2014/32/EU by měla být změněna tak, aby zohledňovala zavádění inteligentních plynoměrů a elektroměrů a nových měřidel, na něž se vztahují nové zvláštní přílohy pro jednotlivé druhy měřidel.
	(4)	Příloha I směrnice 2014/32/EU by měla být změněna tak, aby zohledňovala zavádění inteligentních plynoměrů, vodoměrů a elektroměrů a nových měřidel, na něž se vztahují nové zvláštní přílohy pro jednotlivé druhy měřidel.


Or. <Original>{IT}it</Original>
</Amend>
<Amend>Pozměňovací návrh		<NumAm>21</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Stefano Cavedagna</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>
<Article>Čl. 2 – odst. 2</Article>
	

	Znění navržené Komisí
	Pozměňovací návrh

	2.	Odchylně od čl. 7 odst. 2 směrnice 2014/32/EU zůstávají certifikáty vydané podle směrnice 2014/32/EU a vnitrostátní certifikáty týkající se měřidel, které spadají do oblasti působnosti směrnice 2014/32/EU ode dne [Úřad pro publikace: vložte datum = datum vstupu této směrnice v platnost] a které byly uvedeny na trh před dnem [Úřad pro publikace: vložte datum = 24 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost], platné až do uplynutí jejich platnosti a v žádném případě ne déle než do [Úřad pro publikace: vložte datum = 12 let ode dne vstupu této směrnice v platnost].
	2.	Odchylně od čl. 7 odst. 2 směrnice 2014/32/EU zůstávají certifikáty vydané podle směrnice 2014/32/EU a vnitrostátní certifikáty týkající se měřidel, které spadají do oblasti působnosti směrnice 2014/32/EU ode dne [Úřad pro publikace: vložte datum = datum vstupu této směrnice v platnost], platné až do uplynutí jejich platnosti.


Or. <Original>{IT}it</Original>
</Amend>
<Amend>Pozměňovací návrh		<NumAm>22</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivars Ijabs, Svenja Hahn</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>
<Article>Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2</Article>
	

	Znění navržené Komisí
	Pozměňovací návrh

	Použijí tyto předpisy ode dne [Poznámka pro Úřad pro publikace: vložte přesné datum – [24 měsíců] ode dne vstupu této směrnice v platnost].
	Použijí tyto předpisy ode dne [Poznámka pro Úřad pro publikace: vložte přesné datum – [36 měsíců] ode dne vstupu této směrnice v platnost].


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Pozměňovací návrh		<NumAm>23</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivars Ijabs, Svenja Hahn</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>
<Article>Příloha I – odst. 1 – bod 2</Article>
<DocAmend2>Směrnice 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Příloha I – bod 10.2</Article2>
	

	Znění navržené Komisí
	Pozměňovací návrh

	10.2.	Indikace výsledku měření musí být zřetelná a jednoznačná, chráněná před náhodným smazáním a doplněná takovými značkami a nápisy, které jsou nezbytné pro informování uživatele o významnosti výsledku. Za normálních podmínek použití musí být výsledek snadno čitelný. Mohou být uvedeny i další indikace za předpokladu, že je není možné zaměnit s metrologicky kontrolovanými indikacemi.“;
	10.2.	Indikace výsledku měření musí být bez jakýchkoli pochyb zřetelná a jednoznačná, chráněná před náhodným smazáním nebo změnou a doplněná veškerými nezbytnými značkami a nápisy, které jsou nezbytné pro informování uživatele o významnosti výsledku. Za normálních podmínek použití musí být výsledek bez námahy čitelný. Mohou být uvedeny i další indikace za předpokladu, že je za žádných okolností není možné zaměnit s metrologicky kontrolovanými indikacemi.“;


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Pozměňovací návrh		<NumAm>24</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Stefano Cavedagna</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>
<Article>Příloha I – odst. 1 – bod 3</Article>
<DocAmend2>Směrnice 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Příloha I – bod 10.6 – pododstavec 1</Article2>
	

	Znění navržené Komisí
	Pozměňovací návrh

	Odchylně od bodů 10.1. a 10.5. platí pro plynoměry a elektroměry, měřicí systémy pro dobíjecí zařízení elektrických vozidel a měřicí systémy pro výdejní stojany stlačeného plynu následující ustanovení:
	Odchylně od bodů 10.1. a 10.5. platí pro plynoměry, vodoměry a elektroměry, měřicí systémy pro dobíjecí zařízení elektrických vozidel a měřicí systémy pro výdejní stojany stlačeného plynu následující ustanovení:


Or. <Original>{IT}it</Original>
</Amend>
<Amend>Pozměňovací návrh		<NumAm>25</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivars Ijabs, Svenja Hahn</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>
<Article>Příloha I – odst. 1 – bod 3</Article>
<DocAmend2>Směrnice 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Příloha I – bod 10.6 – pododstavec 2 – písm. a</Article2>
	

	Znění navržené Komisí
	Pozměňovací návrh

	a)	jsou vybavena metrologicky kontrolovanou indikační jednotkou, odečítacím zařízením a/nebo tiskárnou s možností přístupu bez pomoci jakéhokoli nástroje, aby bylo možné zobrazit příslušné údaje;
	a)	jsou vybavena metrologicky kontrolovanou indikační jednotkou, odečítacím zařízením a/nebo tiskárnou s možností přístupu bez pomoci jakéhokoli nástroje, aby bylo možné zobrazit příslušné údaje, přičemž tyto jednotky, zařízení nebo tiskárny jsou k měřidlům pevně připojeny a jsou chráněny před manipulací;


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Pozměňovací návrh		<NumAm>26</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivars Ijabs, Svenja Hahn</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>
<Article>Příloha I – odst. 1 – bod 3</Article>
<DocAmend2>Směrnice 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Příloha I – bod 10.6 – pododstavec 2 – písm. b</Article2>
	

	Znění navržené Komisí
	Pozměňovací návrh

	b)	indikují příslušné údaje na dálkové indikační jednotce, která je pro zákazníka nebo konečného uživatele přístupná bez pomoci jakéhokoli nástroje.
	b)	zabezpečeným a ověřitelným způsobem indikují příslušné údaje na dálkové indikační jednotce, která je pro zákazníka nebo konečného uživatele přístupná bez pomoci jakéhokoli nástroje.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Pozměňovací návrh		<NumAm>27</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivars Ijabs, Svenja Hahn</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>
<Article>Příloha I – odst. 1 – bod 3</Article>
<DocAmend2>Směrnice 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Příloha I – bod 10.6 – pododstavec 3</Article2>
	

	Znění navržené Komisí
	Pozměňovací návrh

	Indikované výsledky musí být možno zpětně vysledovat k měřidlu pod metrologickou kontrolou. Zabezpečovací zařízení musí poskytovat důkaz o každé manipulaci.
	Indikované výsledky musí být možno zpětně vysledovat k měřidlu pod metrologickou kontrolou a musí být plně zdokumentovány. Zabezpečovací zařízení musí poskytovat forenzní důkaz o každé manipulaci.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Pozměňovací návrh		<NumAm>28</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivars Ijabs</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>
<Article>Příloha I – odst. 1 – bod 3</Article>
<DocAmend2>Směrnice 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Příloha I – bod 10.6 – pododstavec 4</Article2>
	

	Znění navržené Komisí
	Pozměňovací návrh

	Výsledek měření indikovaný příslušným technickým řešením slouží jako základ pro případnou cenu k úhradě.
	Výsledek měření indikovaný příslušným technickým řešením slouží výlučně jako základ pro případnou cenu k úhradě.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Pozměňovací návrh		<NumAm>29</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Stefano Cavedagna</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>
<Article>Příloha I – odst. 1 – bod 3</Article>
<DocAmend2>Směrnice 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Příloha I – bod 10.6 – pododstavec 5</Article2>
	

	Znění navržené Komisí
	Pozměňovací návrh

	Údaje mohou být navíc zpřístupněny prostřednictvím metrologicky kontrolovaného kanálu pro komunikaci na dálku.“
	vypouští se


Or. <Original>{IT}it</Original>
</Amend>
<Amend>Pozměňovací návrh		<NumAm>30</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>François Kalfon</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>
<Article>Příloha I – odst. 1 – bod 3</Article>
<DocAmend2>Směrnice 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Příloha I – bod 10.7</Article2>
	

	Znění navržené Komisí
	Pozměňovací návrh

	10.7	Odchylně od bodu 10.4. musí být naměřené hodnoty v případě měřicích systémů pro dobíjecí zařízení elektrických vozidel a měřicích systémů pro výdejní stojany stlačeného plynu plně stanoveny v zařízení nebo systému tak, aby mohly být okamžitě předloženy spotřebiteli.
	10.7	Odchylně od bodu 10.4. musí být naměřené hodnoty v případě měřicích systémů pro dobíjecí zařízení elektrických vozidel a měřicích systémů pro výdejní stojany stlačeného plynu plně stanoveny v zařízení nebo systému (včetně cloudových systémů) tak, aby mohly být okamžitě předloženy spotřebiteli.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Pozměňovací návrh		<NumAm>31</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Stefano Cavedagna</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>
<Article>Příloha III – odst. 1 – bod 1</Article>
<DocAmend2>Směrnice 2014/32/EU</DocAmend2>
<DocAmend2>Příloha V – část 2</DocAmend2>
<Article2></Article2>
	

	Znění navržené Komisí
	Pozměňovací návrh

	Elektroměr k měření činné energie je přístroj, který měří činnou elektrickou energii spotřebovanou v elektrickém obvodu nebo přenášenou mezi obvody.
	Elektroměr k měření činné energie je přístroj, který měří činnou elektrickou energii spotřebovanou v elektrickém obvodu.


Or. <Original>{IT}it</Original>
</Amend>
<Amend>Pozměňovací návrh		<NumAm>32</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>François Kalfon</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>
<Article>Příloha IV</Article>
<DocAmend2>Směrnice 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Příloha V a – část 2 – odst. 3</Article2>
	

	Znění navržené Komisí
	Pozměňovací návrh

	Měřicí systémy pro dobíjecí zařízení elektrických vozidel mohou mít také základní metrologii zajištěnou samostatně typově schváleným měřidlem, u něhož byla testována shoda s uznávanou měřicí normou se stejnými nebo přísnějšími požadavky.
	Měřicí systémy pro dobíjecí zařízení elektrických vozidel mohou mít také základní metrologii zajištěnou samostatně typově schváleným aktivním měřidlem, které obdrželo certifikaci podle této směrnice.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Pozměňovací návrh	<NumAm>33</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Stefano Cavedagna</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>
<Article>Příloha IV</Article>
<DocAmend2>Směrnice 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Příloha V a – část 2 – tabulka 1</Article2>

	

	Znění navržené Komisí
	Pozměňovací návrh

	
	
	Střídavý proud
	Střídavý proud
	Stejnosměrný proud
	Stejnosměrný proud

	Imin
	≤ 
	≤ 
	≤ 
	≤ 

	Itr
	≤ 5 
	≤ 0,1 ∙ 
	≤ 25 
	≤ 0,1 ∙ 

	Imax
	≤ 80 
	> 80 
	≤ 500 
	> 500 



	
	
	Střídavý proud
	Střídavý proud
	Stejnosměrný proud
	Stejnosměrný proud

	Imin
	≤ 
	≤ 
	≤ 
	≤ 

	Itr
	≤ 5 
	≤ 0,1 ∙ 
	≤ 25 
	≤ 0,1 ∙ 

	Imax
	≤ 63 
	> 63 
	≤ 500 
	> 500 






Or. <Original>{IT}it</Original>
<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>
Přizpůsobuje technické požadavky realitě evropského trhu, protože odkaz na 80 A není na trhu EU přípustný (třífázový limit 63 A).
</Amend></RepeatBlock-Amend>
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