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<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh		<NumAm>1</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Virginijus Sinkevičius</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh smernice</DocAmend>
<Article>Odôvodnenie 2</Article>
	

	Text predložený Komisiou
	Pozmeňujúci návrh

	(2)	Dodatočná hmotnosť batérie môže spôsobiť, že hmotnosť batériových elektrických ľahkých úžitkových vozidiel prekročí 3,5 tony. V dôsledku takéhoto zvýšenia hmotnosti sa na uvedené vozidlá vzťahuje požiadavka na zariadenie obmedzujúce rýchlosť, hoci ich užitočné zaťaženie a prípad použitia sú rovnaké ako v prípade ľahkých úžitkových vozidiel so spaľovacím motorom, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 92/6/EHS. Táto požiadavka spôsobuje výrobcom vozidiel a podnikom kupujúcim takéto vozidlá neopodstatnené náklady, v dôsledku čoho sa spomaľuje nárast počtu ľahkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami na cestách. Preto je vhodné vozidlá kategórie N2 poháňané elektrickou energiou s technicky prípustnou maximálnou celkovou hmotnosťou od 3,5 do 4,25 tony oslobodiť od požiadavky, aby boli vybavené zariadeniami obmedzujúcimi rýchlosť.
	(2)	Dodatočná hmotnosť batérie môže spôsobiť, že hmotnosť batériových elektrických ľahkých úžitkových vozidiel prekročí 3,5 tony. V dôsledku takéhoto zvýšenia hmotnosti sa na uvedené vozidlá vzťahuje požiadavka na zariadenie obmedzujúce rýchlosť, hoci ich užitočné zaťaženie a prípad použitia sú rovnaké ako v prípade ľahkých úžitkových vozidiel so spaľovacím motorom, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 92/6/EHS. Táto požiadavka spôsobuje výrobcom vozidiel a podnikom kupujúcim takéto vozidlá určité náklady, hoci nie je jasné, do akej miery táto požiadavka ovplyvňuje využívanie takýchto vozidiel, čiastočne z dôvodu chýbajúceho posúdenia vplyvu. Preto je vhodné vozidlá kategórie N2 poháňané elektrickou energiou s technicky prípustnou maximálnou celkovou hmotnosťou od 3,5 do 4,25 tony oslobodiť od požiadavky, aby boli vybavené zariadeniami obmedzujúcimi rýchlosť. Je však dôležité obmedziť rozsah pôsobnosti takejto výnimky, aby sa predišlo zbytočným bezpečnostným rizikám, ktoré predstavujú typy vozidiel s obzvlášť nebezpečnými konštrukčnými prvkami, ako sú pick-upy, pri ktorých môže byť  z dôvodu výšky a tvaru kapoty trikrát vyššia pravdepodobnosť usmrtenia zraniteľných účastníkov cestnej premávky pri nehodách. Keďže okrem toho táto výnimka nebola predmetom osobitného posúdenia vplyvu s cieľom preskúmať bezpečnostné riziká a keďže sa očakáva, že hustota energie v batériách sa časom zlepší, v rámci hodnotenia smernice 92/6/EHS by sa mala preskúmať opodstatnenosť jej ďalšieho zachovania. Komisia by preto mala posúdiť účinky výnimky na bezpečnosť cestnej premávky a technologický vývoj a vo vhodných prípadoch zvážiť, či je naďalej potrebná prahová hodnota maximálnej technicky prípustnej celkovej hmotnosti.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Pozmeňujúci návrh		<NumAm>2</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Vivien Costanzo, Sérgio Gonçalves, Johan Danielsson, François Kalfon, Andreas Schieder</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh smernice</DocAmend>
<Article>Odôvodnenie 2</Article>
	

	Text predložený Komisiou
	Pozmeňujúci návrh

	(2)	Dodatočná hmotnosť batérie môže spôsobiť, že hmotnosť batériových elektrických ľahkých úžitkových vozidiel prekročí 3,5 tony. V dôsledku takéhoto zvýšenia hmotnosti sa na uvedené vozidlá vzťahuje požiadavka na zariadenie obmedzujúce rýchlosť, hoci ich užitočné zaťaženie a prípad použitia sú rovnaké ako v prípade ľahkých úžitkových vozidiel so spaľovacím motorom, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 92/6/EHS. Táto požiadavka spôsobuje výrobcom vozidiel a podnikom kupujúcim takéto vozidlá neopodstatnené náklady, v dôsledku čoho sa spomaľuje nárast počtu ľahkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami na cestách. Preto je vhodné vozidlá kategórie N2 poháňané elektrickou energiou s technicky prípustnou maximálnou celkovou hmotnosťou od 3,5 do 4,25 tony oslobodiť od požiadavky, aby boli vybavené zariadeniami obmedzujúcimi rýchlosť.
	(2)	Dodatočná hmotnosť batérie môže spôsobiť, že hmotnosť batériových elektrických ľahkých úžitkových vozidiel prekročí 3,5 tony. V dôsledku takéhoto zvýšenia hmotnosti sa na uvedené vozidlá vzťahuje požiadavka na zariadenie obmedzujúce rýchlosť, hoci ich užitočné zaťaženie a prípad použitia sú rovnaké ako v prípade ľahkých úžitkových vozidiel so spaľovacím motorom, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 92/6/EHS. Preto je vhodné vozidlá kategórie N2 poháňané výlučne elektrickou energiou s technicky prípustnou maximálnou celkovou hmotnosťou od 3,5 do 4,25 tony oslobodiť od požiadavky, aby boli vybavené zariadeniami obmedzujúcimi rýchlosť.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Pozmeňujúci návrh		<NumAm>3</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Rachel Blom</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh smernice</DocAmend>
<Article>Odôvodnenie 2</Article>
	

	Text predložený Komisiou
	Pozmeňujúci návrh

	(2)	Dodatočná hmotnosť batérie môže spôsobiť, že hmotnosť batériových elektrických ľahkých úžitkových vozidiel prekročí 3,5 tony. V dôsledku takéhoto zvýšenia hmotnosti sa na uvedené vozidlá vzťahuje požiadavka na zariadenie obmedzujúce rýchlosť, hoci ich užitočné zaťaženie a prípad použitia sú rovnaké ako v prípade ľahkých úžitkových vozidiel so spaľovacím motorom, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 92/6/EHS. Táto požiadavka spôsobuje výrobcom vozidiel a podnikom kupujúcim takéto vozidlá neopodstatnené náklady, v dôsledku čoho sa spomaľuje nárast počtu ľahkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami na cestách. Preto je vhodné vozidlá kategórie N2 poháňané elektrickou energiou s technicky prípustnou maximálnou celkovou hmotnosťou od 3,5 do 4,25 tony oslobodiť od požiadavky, aby boli vybavené zariadeniami obmedzujúcimi rýchlosť.
	(2)	Dodatočná hmotnosť technológie alternatívneho pohonu alebo systému uskladňovania energie môže spôsobiť, že hmotnosť ľahkých úžitkových vozidiel poháňaných alternatívnymi palivami prekročí 3,5 tony. V dôsledku takéhoto zvýšenia hmotnosti sa na uvedené vozidlá vzťahuje požiadavka na zariadenie obmedzujúce rýchlosť, hoci ich užitočné zaťaženie a prípad použitia sú rovnaké ako v prípade ľahkých úžitkových vozidiel so spaľovacím motorom, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 92/6/EHS. Táto požiadavka spôsobuje výrobcom vozidiel a podnikom kupujúcim takéto vozidlá neopodstatnené náklady, v dôsledku čoho sa spomaľuje nárast počtu ekologickejších ľahkých úžitkových vozidiel na cestách. Preto je vhodné vozidlá kategórie N2 poháňané alternatívnymi palivami s technicky prípustnou maximálnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, avšak najviac 4,25 tony, oslobodiť od požiadavky, aby boli vybavené zariadeniami obmedzujúcimi rýchlosť.


Or. <Original>{NL}nl</Original>
<TitreJust>Odôvodnenie</TitreJust>
Táto výnimka by mala byť technologicky neutrálna. Nielen batériou poháňané elektrické vozidlá môžu byť vzhľadom na svoj pohon ťažšie ako 3,5 tony; váhu môžu zvýšiť aj iné alternatívne pohonné technológie.
</Amend>
<Amend>Pozmeňujúci návrh		<NumAm>4</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Luis-Vicențiu Lazarus</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh smernice</DocAmend>
<Article>Odôvodnenie 2</Article>
	

	Text predložený Komisiou
	Pozmeňujúci návrh

	(2)	Dodatočná hmotnosť batérie môže spôsobiť, že hmotnosť batériových elektrických ľahkých úžitkových vozidiel prekročí 3,5 tony. V dôsledku takéhoto zvýšenia hmotnosti sa na uvedené vozidlá vzťahuje požiadavka na zariadenie obmedzujúce rýchlosť, hoci ich užitočné zaťaženie a prípad použitia sú rovnaké ako v prípade ľahkých úžitkových vozidiel so spaľovacím motorom, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 92/6/EHS. Táto požiadavka spôsobuje výrobcom vozidiel a podnikom kupujúcim takéto vozidlá neopodstatnené náklady, v dôsledku čoho sa spomaľuje nárast počtu ľahkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami na cestách. Preto je vhodné vozidlá kategórie N2 poháňané elektrickou energiou s technicky prípustnou maximálnou celkovou hmotnosťou od 3,5 do 4,25 tony oslobodiť od požiadavky, aby boli vybavené zariadeniami obmedzujúcimi rýchlosť.
	(2)	Dodatočná hmotnosť batérie môže spôsobiť, že hmotnosť batériových elektrických ľahkých úžitkových vozidiel prekročí 3,5 tony. V dôsledku takéhoto zvýšenia hmotnosti sa na uvedené vozidlá vzťahuje požiadavka na zariadenie obmedzujúce rýchlosť, hoci ich užitočné zaťaženie a prípad použitia sú rovnaké ako v prípade ľahkých úžitkových vozidiel so spaľovacím motorom, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 92/6/EHS. Táto požiadavka spôsobuje výrobcom vozidiel a podnikom kupujúcim takéto vozidlá, najmä malým a stredným podnikom a mikropodnikom, neopodstatnené náklady a administratívnu záťaž, a tým oslabuje konkurencieschopnosť automobilového odvetvia Únie a riadne fungovanie jednotného trhu. Preto je vhodné vozidlá kategórie N2 poháňané elektrickou energiou s technicky prípustnou maximálnou celkovou hmotnosťou od 3,5 do 4,25 tony oslobodiť od požiadavky, aby boli vybavené zariadeniami obmedzujúcimi rýchlosť.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Pozmeňujúci návrh		<NumAm>5</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Rachel Blom</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh smernice</DocAmend>
<Article>Odôvodnenie 3</Article>
	

	Text predložený Komisiou
	Pozmeňujúci návrh

	(3)	Zároveň sa mení nariadenie (EÚ) 2019/2144 s cieľom oslobodiť vozidlá kategórie N2 poháňané elektrickou energiou s technicky prípustnou maximálnou celkovou hmotnosťou od 3,5 do 4,25 tony od požiadavky, aby boli vybavené obmedzovačmi rýchlosti v súlade s predpisom OSN č. 89.
	(3)	Zároveň sa mení nariadenie (EÚ) 2019/2144 s cieľom oslobodiť vozidlá kategórie N2 poháňané alternatívnymi palivami s technicky prípustnou maximálnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, avšak najviac 4,25 tony, od požiadavky, aby boli vybavené obmedzovačmi rýchlosti v súlade s predpisom OSN č. 89.


Or. <Original>{NL}nl</Original>
</Amend>
<Amend>Pozmeňujúci návrh		<NumAm>6</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Rachel Blom</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh smernice</DocAmend>
<Article>Odôvodnenie 3 a (nové)</Article>
	

	Text predložený Komisiou
	Pozmeňujúci návrh

	
	(3a)	Technologicky neutrálna výnimka ponecháva priestor na inovácie a zabezpečuje rovnaké podmienky pre ľahké úžitkové vozidlá poháňané alternatívnymi palivami. Týka sa to vozidiel, ktoré z dôvodu dodatočnej hmotnosti pohonnej technológie alebo systému uskladňovania energie patria do kategórie N2, ale naďalej sa používajú podobne ako ľahké úžitkové vozidlá kategórie N1.


Or. <Original>{NL}nl</Original>
</Amend>
<Amend>Pozmeňujúci návrh		<NumAm>7</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Virginijus Sinkevičius</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh smernice</DocAmend>
<Article>Článok 1 – odsek 1 a (nový)</Article>
<DocAmend2>Smernica 92/6/EHS</DocAmend2>
<Article2>Článok 6 b (nový)</Article2>
	

	Text predložený Komisiou
	Pozmeňujúci návrh

	
	Vkladá sa tento článok:

	
	„Článok 6b

	
	Komisia do 31. decembra 2028 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi dôsledky výnimky stanovenej v článku 3 ods. 1 pre vozidlá kategórie N2 poháňané elektrickou energiou a s maximálnou prípustnou hmotnosťou od 3,5 do 4,25 tony, ako aj opodstatnenosť jej ďalšieho zachovania. Vo vhodnom prípade priloží k správe príslušný legislatívny návrh.“


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Pozmeňujúci návrh		<NumAm>8</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Virginijus Sinkevičius</Members>
<AuNomDe>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</AuNomDe>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh smernice</DocAmend>
<Article>Článok 1 – odsek 1</Article>
<DocAmend2>Smernica 92/6/EHS</DocAmend2>
<Article2>Článok 3 – odsek 1</Article2>
	

	Text predložený Komisiou
	Pozmeňujúci návrh

	1.	Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia aby zabezpečili, že motorové vozidlá kategórie N2 a N3 s výnimkou vozidiel kategórie N2 poháňaných elektrickou energiou a s najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou od 3,5 do 4,25 tony sa môžu používať na cestách iba vtedy, ak sú vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť nastaveným tak, aby rýchlosť vozidiel nemohla prekročiť 90 km/h.
	1.	Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili, že motorové vozidlá kategórie N2 a N3 s výnimkou vozidiel kategórie N2 poháňaných elektrickou energiou a s najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou od 3,5 do 4,25 tony sa môžu používať na cestách iba vtedy, ak sú vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť nastaveným tak, aby rýchlosť vozidiel nemohla prekročiť 90 km/h. Uvedená výnimka sa nevzťahuje na vozidlá s karosériou pick-upu, ako sa uvádza v časti C bode 4.5 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/8581a.

	
	V rámci hodnotiacej správy uvedenej v článku 6b tejto smernice Komisia posúdi, či je výnimka uvedená v prvom pododseku naďalej opodstatnená. Platnosť tejto výnimky sa skončí 31. decembra 2031.

	
	_________________

	
	1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj).


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Pozmeňujúci návrh		<NumAm>9</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Rachel Blom</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh smernice</DocAmend>
<Article>Článok 1 – odsek 1</Article>
<DocAmend2>Smernica 92/6/EHS</DocAmend2>
<Article2>Článok 1</Article2>
	

	Text predložený Komisiou
	Pozmeňujúci návrh

	1.	Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia aby zabezpečili, že motorové vozidlá kategórie N2 a N3 s výnimkou vozidiel kategórie N2 poháňaných elektrickou energiou a s najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou od 3,5 do 4,25 tony sa môžu používať na cestách iba vtedy, ak sú vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť nastaveným tak, aby rýchlosť vozidiel nemohla prekročiť 90 km/h.
	1.	Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili, že motorové vozidlá kategórie N2 a N3 s výnimkou vozidiel kategórie N2 poháňaných alternatívnymi palivami a s najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony, avšak najviac 4,25 tony, sa môžu používať na cestách iba vtedy, ak sú vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť nastaveným tak, aby rýchlosť vozidiel nemohla prekročiť 90 km/h.


Or. <Original>{NL}nl</Original>
</Amend>
<Amend>Pozmeňujúci návrh		<NumAm>10</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Luis-Vicențiu Lazarus</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh smernice</DocAmend>
<Article>Článok 1 – odsek 1</Article>
<DocAmend2>Smernica 92/6/EHS</DocAmend2>
<Article2>Článok 3 – odsek 1</Article2>
	

	Text predložený Komisiou
	Pozmeňujúci návrh

	1.	Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia aby zabezpečili, že motorové vozidlá kategórie N2 a N3 s výnimkou vozidiel kategórie N2 poháňaných elektrickou energiou a s najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou od 3,5 do 4,25 tony sa môžu používať na cestách iba vtedy, ak sú vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť nastaveným tak, aby rýchlosť vozidiel nemohla prekročiť 90 km/h.
	1.	Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili, že motorové vozidlá kategórie N2 a N3 s výnimkou vozidiel kategórie N2 poháňaných elektrickou energiou a s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou od 3,5 do 4,25 tony sa môžu používať na cestách iba vtedy, ak sú vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť nastaveným tak, aby rýchlosť vozidiel nemohla prekročiť 90 km/h.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Pozmeňujúci návrh		<NumAm>11</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Vivien Costanzo, Sérgio Gonçalves, Johan Danielsson, François Kalfon, Andreas Schieder</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Návrh smernice</DocAmend>
<Article>Článok 1 – odsek 1</Article>
<DocAmend2>Smernica 92/6/EHS</DocAmend2>
<Article2>Článok 3 – odsek 1</Article2>
	

	Text predložený Komisiou
	Pozmeňujúci návrh

	1.	Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia aby zabezpečili, že motorové vozidlá kategórie N2 a N3 s výnimkou vozidiel kategórie N2 poháňaných elektrickou energiou a s najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou od 3,5 do 4,25 tony sa môžu používať na cestách iba vtedy, ak sú vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť nastaveným tak, aby rýchlosť vozidiel nemohla prekročiť 90 km/h.
	1.	Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečili, že motorové vozidlá kategórie N2 a N3 s výnimkou vozidiel kategórie N2 poháňaných výlučne elektrickou energiou a s najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou od 3,5 do 4,25 tony sa môžu používať na cestách iba vtedy, ak sú vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť nastaveným tak, aby rýchlosť vozidiel nemohla prekročiť 90 km/h.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
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<DocAmend>Návrh smernice</DocAmend>
<Article>Článok 2 – odsek 1 - pododsek 1</Article>
	

	Text predložený Komisiou
	Pozmeňujúci návrh

	Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do [troch mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia založeného na dokumente COM(2023) 993 final] zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Znenie týchto ustanovení bezodkladne oznámia Komisii.
	Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do [šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia založeného na dokumente COM(2023) 993 final] zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Znenie týchto ustanovení bezodkladne oznámia Komisii.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
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