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<RepeatBlock-Amend><Amend>Ændringsforslag		<NumAm>20</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Stefano Cavedagna</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>
<Article>Betragtning 4</Article>
	

	Kommissionens forslag
	Ændringsforslag

	4)	Bilag I til direktiv 2014/32/EU bør ændres for at tage hensyn til udbredelsen af intelligente gas- og elmålere og de nye måleinstrumenter, der er omfattet af de nye instrumentspecifikke bilag.
	4)	Bilag I til direktiv 2014/32/EU bør ændres for at tage hensyn til udbredelsen af intelligente gas-, vand- og elmålere og de nye måleinstrumenter, der er omfattet af de nye instrumentspecifikke bilag.


Or. <Original>{IT}it</Original>
</Amend>
<Amend>Ændringsforslag		<NumAm>21</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Stefano Cavedagna</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>
<Article>Artikel 2 – stk. 2</Article>
	

	Kommissionens forslag
	Ændringsforslag

	2.	Uanset artikel 7, stk. 2, i direktiv 2014/32/EU forbliver attester udstedt i henhold til direktiv 2014/32/EU og nationale attester, som gælder for de måleinstrumenter, der er omfattet af direktiv 2014/32/EU fra den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen = datoen for dette direktivs ikrafttræden], og som er bragt i omsætning inden den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen = 24 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden], gyldige indtil udløbet af deres gyldighed og senest indtil den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen = 12 år fra datoen for dette direktivs ikrafttræden].
	2.	Uanset artikel 7, stk. 2, i direktiv 2014/32/EU forbliver attester udstedt i henhold til direktiv 2014/32/EU og nationale attester, som gælder for de måleinstrumenter, der er omfattet af direktiv 2014/32/EU fra den [Publikationskontoret: Indsæt venligst datoen = datoen for dette direktivs ikrafttræden], gyldige indtil udløbet af deres gyldighed.


Or. <Original>{IT}it</Original>
</Amend>
<Amend>Ændringsforslag		<NumAm>22</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivars Ijabs, Svenja Hahn</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>
<Article>Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2</Article>
	

	Kommissionens forslag
	Ændringsforslag

	De anvender disse bestemmelser fra den [Publikationskontoret: Indsæt venligst den nøjagtige dato: [24 måneder] efter dette direktivs ikrafttræden].
	De anvender disse bestemmelser fra den [Publikationskontoret: Indsæt venligst den nøjagtige dato: [36 måneder] efter dette direktivs ikrafttræden].


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Ændringsforslag		<NumAm>23</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivars Ijabs, Svenja Hahn</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>
<Article>Bilag I – stk. 1 – nr. 2</Article>
<DocAmend2>Direktiv 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Bilag I – nr. 10,2</Article2>
	

	Kommissionens forslag
	Ændringsforslag

	10.2.	Alle resultater skal vises tydeligt og utvetydigt, være beskyttet mod utilsigtet sletning og være ledsaget af sådanne mærker og påskrifter, som er nødvendige for at gøre brugeren opmærksom på, hvad resultatet betyder. Det viste resultat skal være let at aflæse under normale brugsomstændigheder. Yderligere angivelser kan vises, forudsat at de ikke kan give anledning til forveksling med de metrologisk kontrollerede angivelser."
	10.2.	Alle resultater skal vises umisforståeligt tydeligt og utvetydigt, være beskyttet mod utilsigtet sletning og modificering og være ledsaget af alle de mærker og påskrifter, som er nødvendige for at gøre brugeren opmærksom på, hvad resultatet betyder. Det viste resultat skal kunne aflæses uden besvær under normale brugsomstændigheder. Yderligere angivelser kan vises, forudsat at de ikke under nogen omstændigheder kan give anledning til forveksling med de metrologisk kontrollerede angivelser."


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Ændringsforslag		<NumAm>24</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Stefano Cavedagna</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>
<Article>Bilag I – stk. 1 – nr. 3</Article>
<DocAmend2>Direktiv 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Bilag I – punkt 10.6 – afsnit 1</Article2>
	

	Kommissionens forslag
	Ændringsforslag

	Uanset punkt 10.1 og 10.5 gælder følgende for gas- og elmålere, målesystemer til forsyningsudstyr til elektriske køretøjer (Electric Vehicle Supply Equipment — "EVSE") og målesystemer i standere til komprimeret gas.
	Uanset punkt 10.1 og 10.5 gælder følgende for gas-, vand- og elmålere, målesystemer til forsyningsudstyr til elektriske køretøjer (Electric Vehicle Supply Equipment — "EVSE") og målesystemer i standere til komprimeret gas.


Or. <Original>{IT}it</Original>
</Amend>
<Amend>Ændringsforslag		<NumAm>25</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivars Ijabs, Svenja Hahn</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>
<Article>Bilag I – stk. 1 – nr. 3</Article>
<DocAmend2>Direktiv 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Bilag I – punkt 10.6 – afsnit 2 – litra a</Article2>
	

	Kommissionens forslag
	Ændringsforslag

	a)	være udstyret med en metrologisk kontrolleret skærm, udlæseenhed og/eller printer, der kan tilgås uden værktøj, til visning af de relevante data
	a)	være udstyret med en fastmonteret og manipulationssikret metrologisk kontrolleret skærm, udlæseenhed og/eller printer, der kan tilgås uden værktøj, til visning af de relevante data


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Ændringsforslag		<NumAm>26</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivars Ijabs, Svenja Hahn</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>
<Article>Bilag I – stk. 1 – nr. 3</Article>
<DocAmend2>Direktiv 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Bilag I – punkt 10.6 – afsnit 2 – litra b</Article2>
	

	Kommissionens forslag
	Ændringsforslag

	b)	vise relevante data ved hjælp af fjernvisning, der kan tilgås uden værktøj, eller på en enhed tilhørende forbrugeren eller slutbrugeren.
	b)	vise relevante data på en sikker og verificerbar måde ved hjælp af fjernvisning, der kan tilgås uden værktøj, eller på en enhed tilhørende forbrugeren eller slutbrugeren.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Ændringsforslag		<NumAm>27</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivars Ijabs, Svenja Hahn</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>
<Article>Bilag I – stk. 1 – nr. 3</Article>
<DocAmend2>Direktiv 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Bilag I – punkt 10.6 – afsnit 3</Article2>
	

	Kommissionens forslag
	Ændringsforslag

	De viste data skal kunne spores til det metrologisk kontrollerede måleinstrument. Sikkerhedsforanstaltninger skal gøre det muligt at påvise, at uautoriserede indgreb har fundet sted.
	De viste data skal kunne spores til det metrologisk kontrollerede måleinstrument og skal være fuldt dokumenterede. Sikkerhedsforanstaltninger skal gøre det muligt kriminalteknisk at påvise, at uautoriserede indgreb har fundet sted.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Ændringsforslag		<NumAm>28</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Ivars Ijabs</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>
<Article>Bilag I – stk. 1 – nr. 3</Article>
<DocAmend2>Direktiv 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Bilag I – punkt 10.6 – afsnit 4</Article2>
	

	Kommissionens forslag
	Ændringsforslag

	Det måleresultat, der vises af den pågældende tekniske løsning, skal tjene som grundlag for den pris, der eventuelt skal betales.
	Det måleresultat, der vises af den pågældende tekniske løsning, skal udelukkende tjene som grundlag for den pris, der eventuelt skal betales.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Ændringsforslag		<NumAm>29</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Stefano Cavedagna</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>
<Article>Bilag I – stk. 1 – nr. 3</Article>
<DocAmend2>Direktiv 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Bilag I – punkt 10.6 – afsnit 5</Article2>
	

	Kommissionens forslag
	Ændringsforslag

	Dataene kan desuden stilles til rådighed ved hjælp af metrologisk kontrollerede fjernkanaler.
	udgår


Or. <Original>{IT}it</Original>
</Amend>
<Amend>Ændringsforslag		<NumAm>30</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>François Kalfon</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>
<Article>Bilag I – stk. 1 – nr. 3</Article>
<DocAmend2>Direktiv 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Bilag I – nr. 10.7</Article2>
	

	Kommissionens forslag
	Ændringsforslag

	10.7.	Uanset punkt 10.4 gælder det for målesystemer til EVSE og målesystemer i standere til komprimeret gas, at måledataene skal opstilles i deres helhed på en enhed eller i et system, således at de kan vises for forbrugeren med det samme.
	10.7.	Uanset punkt 10.4 gælder det for målesystemer til EVSE og målesystemer i standere til komprimeret gas, at måledataene skal opstilles i deres helhed på en enhed eller i et system, herunder cloudbaserede systemer, således at de kan vises for forbrugeren med det samme.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>
<Amend>Ændringsforslag		<NumAm>31</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Stefano Cavedagna</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>
<Article>Bilag III– stk. 1 – nr. 1</Article>
<DocAmend2>Direktiv 2014/32/EU</DocAmend2>
<DocAmend2>Bilag V – Del 2</DocAmend2>
<Article2></Article2>
	

	Kommissionens forslag
	Ændringsforslag

	En elforbrugsmåler er et instrument, som måler den elektriske energi, som er forbrugt i en strømkreds eller overført mellem strømkredse.
	En elforbrugsmåler er et instrument, som måler den elektriske energi, som er forbrugt i en strømkreds.


Or. <Original>{IT}it</Original>
</Amend>
<Amend>Ændringsforslag		<NumAm>32</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>François Kalfon</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>
<Article>Bilag IV</Article>
<DocAmend2>Direktiv 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Bilag Va – del 2 – nr. 3</Article2>
	

	Kommissionens forslag
	Ændringsforslag

	Målesystemer til EVSE kan også modtage deres grundlæggende metrologi fra en separat typegodkendt måler, som er blevet prøvet i henhold til en anerkendt målestandard under anvendelse af tilsvarende eller strengere krav.
	Målesystemer til EVSE kan også modtage deres grundlæggende metrologi fra en separat typegodkendt aktiv måler, som er blevet certificeret i henhold til direktivet.


Or. <Original>{EN}en</Original>
</Amend>

<Amend>Ændringsforslag <NumAm>33</NumAm>
<RepeatBlock-By><Members>Stefano Cavedagna</Members>
</RepeatBlock-By>
<DocAmend>Forslag til direktiv</DocAmend>
<Article>Bilag IV</Article>

<DocAmend2>Direktiv 2014/32/EU</DocAmend2>
<Article2>Bilag Va – Del 2 – Tabel 1</Article2>

	

	Kommissionens forslag
	Ændringsforslag

	
	
	CA
	CA
	CC
	CC

	Imin
	≤ 
	≤ 
	≤ 
	≤ 

	Itr
	≤ 5 
	≤ 0,1 ∙ 
	≤ 25 
	≤ 0,1 ∙ 

	Imax
	≤ 80 
	> 80 
	≤ 500 
	> 500 



	
	
	CA
	CA
	CC
	CC

	Imin
	≤ 
	≤ 
	≤ 
	≤ 

	Itr
	≤ 5 
	≤ 0,1 ∙ 
	≤ 25 
	≤ 0,1 ∙ 

	Imax
	≤ 63 
	> 63 
	≤ 500 
	> 500 






Or. <Original>{IT}it</Original>
<TitreJust>Begrundelse</TitreJust>
Det tilpasser de tekniske krav til den operationelle virkelighed på det europæiske marked, fordi henvisningen til 80 A ikke er tilladt på EU-markedet (??grænsen for trefaset vekselstrøm er 63 A??).
</Amend></RepeatBlock-Amend>
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